| Основная страница > Безопасность # Инструкции по технике безопасности Предупреждения, предостережения и примечания Значок предупреждения о горячих деталях Важные указания по технике безопасности Для пользователей в Великобритании Для пользователей в Германии Для пользователей в Турции ## Предупреждения, предостережения и примечания Предупреждениям
необходимо следовать во избежание травм.
Предостережениям
надо уделять внимание, чтобы избежать повреждения оборудования.
Примечания
содержат важную информацию и полезные советы по работе с вашим принтером.
К началу ## Значок предупреждения о горячих деталях
| Этот значок размещается на печатающей головке и других частях для обозначения того, что они могут сильно нагреться. Не прикасайтесь к этим частям сразу после работы принтера. Дайте им остыть несколько минут.
К началу ## Важные указания по технике безопасности Прочтите все эти инструкции по технике безопасности перед началом работы с принтером. Кроме того, следуйте всем предупреждениям и инструкциям, нанесенным на сам принтер. ### При установке принтера Не размещайте принтер на неустойчивой поверхности, а также вблизи радиаторов отопления и других источников тепла. Устанавливайте принтер на ровную устойчивую поверхность. Принтер не будет работать правильно, если он качается или стоит под наклоном. Не устанавливайте данное изделие на мягкую неустойчивую поверхность, как, например, на кровать или на диван, а также в небольших ограниченных пространствах, поскольку это препятствует правильной вентиляции. Не блокируйте и не закрывайте прорези и отверстия в корпусе принтера, а также не просовывайте в прорези посторонние предметы. Оставьте достаточное пространство вокруг принтера, чтобы беспрепятственно осуществлять его обслуживание и эксплуатацию. Применяйте только такой источник электропитания, который указан в табличке электрических параметров на корпусе принтера. Если вы не уверены в параметрах источника электропитания в вашем регионе, то обратитесь к квалифицированному электрику или проконсультируйтесь у вашего дилера. Подключайте всю аппаратуру к правильно заземленным электрическим розеткам. Избегайте использования розеток в общей сети с копировальными аппаратами или кондиционерами, которые периодически включаются или выключаются. Не используйте поврежденный или потертый кабель питания. Сетевой кабель нужно располагать таким образом, чтобы на него не наступали, чтобы он не истирался, не рвался, не образовывал петли и не подвергался другим повреждениям. При включении принтера через удлинитель проверьте, чтобы общая нагрузка от всех потребителей на этот удлинитель не превышала номинальной нагрузки удлинителя по току. Кроме того, суммарный ток, потребляемый всеми аппаратами, включенными в общую электрическую розетку, не должен превышать номинального тока этой розетки. Убедитесь, что шнур питания переменного тока соответствует локальным стандартам безопасности. Избегайте использовать или хранить принтер в местах, подверженных быстрому изменению температуры или влажности. Также защищайте его от прямых солнечных лучей, сильных источников света и тепла, а также от чрезмерного количества влаги или пыли. Не помещайте принтер в местах, подверженных толчкам и вибрации. Помещайте принтер недалеко от электрической розетки, чтобы при необходимости легко извлечь шнур питания. Предохраняйте компьютерную систему в целом от любых потенциальных источников электромагнитных помех, таких как динамики или базовые станции беспроводных телефонов. Не используйте электрические розетки, управляемые настенными выключателями или автоматическими таймерами. Перебои питания могут привести к потере данных в памяти принтера или компьютера. Кроме того, не следует использовать розетки в той же электрической цепи, к которой подключены мощные двигатели и другие приборы, способные вызывать скачки напряжения. Используйте заземленные электрические розетки, не используйте переходники. Если вы намерены использовать подставку для принтера, следуйте этим указаниям: - Используйте подставку, которая может поддерживать не менее чем удвоенный вес принтера. - Запрещается использовать подставки, наклоняющие принтер. Принтер всегда должен располагаться на ровной горизонтальной поверхности. - Расположите шнур питания и интерфейсный кабель принтера таким образом, чтобы они не препятствовали подаче бумаги. По возможности прикрепите кабели к ножке подставки для принтера. ### Обслуживание принтера Перед чисткой принтера выключайте его из розетки, чистку производите только влажной тряпочкой. Не проливайте жидкость на принтер. Не пытайтесь самостоятельно обслуживать принтер за исключением случаев, специально указанных в данном руководстве. При следующих обстоятельствах немедленно отключите принтер от сети и обратитесь к аттестованным специалистам по обслуживанию: i. Поврежден сетевой кабель или его вилка. ii. Внутрь принтера попала жидкость. iii. Принтер уронили или повредили его корпус. iv. Если принтер работает неправильно или явно ухудшились параметры его работы. Запрещается использовать внутри устройства или в его непосредственной близости аэрозольные распылители, содержащие легковоспламеняющиеся вещества. Это может привести к воспламенению. Регулируйте только те параметры, которые описаны в руководстве по эксплуатации. Если планируется использовать принтер в Германии, соблюдайте следующие правила: Для защиты данного принтера от короткого замыкания и от скачков тока его следует включать в электрическую розетку, защищенную автоматическим выключателем на 16 А. Bei Anschluss des Druckers an die Stromversorgung muss sichergestellt werden, dass die Gebaudeinstallation mit einer 16 A-Sicherung abgesichert ist. Не касайтесь ножа на блоке натяжения бумаги. Не касайтесь белого кабеля внутри принтера. ### Работа с бумагой Не загружайте покоробленную бумагу или бумагу со складками. ### Эксплуатация принтера Регулируйте только те параметры, которые описаны в пользовательской документации. Неправильная настройка прочих параметров может привести к поломке, которая потребует серьезного ремонта квалифицированными специалистами. Каждый раз после выключения принтера подождите, как минимум, пять секунд перед повторным включением, иначе принтер может выйти из строя. Не выключайте принтер во время проведения внутреннего теста. Чтобы остановить печать и затем выключить принтер, всегда нажимайте кнопку Pause. Не включайте кабель питания в электрическую розетку, напряжение которой не соответствует номинальному напряжению принтера. Никогда не пытайтесь самостоятельно заменить печатающую головку, поскольку вы можете сломать принтер. Кроме того, при замене печатающей головки должны быть проверены и другие части принтера. Чтобы принтер не повредила пыль, всегда закрывайте крышку принтера. К началу ## Для пользователей в Великобритании ### Использование дополнительного оборудования Фирма Epson (UK) не несет юридической ответственности за повреждения или неполадки, возникающие в результате использования дополнительных устройств или расходных материалов, кроме обозначенных фирмой Epson (UK) как Original Epson Products (оригинальная продукция фирмы EPSON) или Epson Approved Products (продукция, сертифицированная фирмой EPSON). ### Информация по безопасности Внимание:
Данное устройство должно быть заземлено. На табличке, прикрепленной на корпусе принтера, указано его номинальное напряжение питания. Проверьте, что принтер подключен именно к такому напряжению питания.
Важно: Провода сетевого шнура принтера имеют следующую цветовую маркировку: Зелено-желтый — заземление Синий — нейтраль Коричневый — токонесущий Если необходимо подсоединить вилку сетевого шнура: Так как маркировка изоляции проводов у сетевого шнура может не соответствовать цветной маркировке контактных клемм внутри вилки, действуйте следующим образом: Желто-зеленый провод следует подключать внутри вилки к клемме с буквой E или с символом заземления (). Синий провод подсоедините к клемме с буквой N. Коричневый провод подсоедините к клемме с буквой L. При повреждении вилки замените сетевой шнур целиком или обратитесь за технической помощью к квалифицированному электрику. Перегоревшие предохранители заменяйте только на предохранители соответствующего размера и номинала. К началу ## Для пользователей в Германии Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäss EN ISO 7779. Das Gerät ist nicht fur die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden. Importeur Epson Europe B.V. Azië building, Atlas ArenA, Hoogoorddreef 5, 1101 BA Amsterdam, The Netherlands К началу ## Для пользователей в Турции EEE Yönetmeliğine Uygundur. К началу |