Предметный указатель
A.G.M. (альтернативный графический режим)
A.G.M. (альтернативный графический режим)
Auto CR (возврат каретки)
Auto CR (возврат каретки)
EPSON Status Monitor 3
О программном обеспечении принтера
Работа с EPSON Status Monitor 3
доступ
Доступ к программе EPSON Status Monitor 3
настройка
Настройка EPSON Status Monitor 3
установка
Установка программы EPSON Status Monitor 3
ESC/P2
Управляющие коды EPSON ESC/P2
Status Monitor 3
О программном обеспечении принтера
Работа с EPSON Status Monitor 3
Автоматический отрыв
Auto tear off
Автоматический перевод строки
Auto line feed
Бесшумный режим
Low-noise mode
Внутренний тест
Распечатка внутреннего теста
Время ожидания при автоматическом выборе интерфейса
Auto I/F (interface) wait time
Время ожидания при ручной подаче
Manual feed wait time
Выравнивание вертикальных строк
Распечатка внутреннего теста
Высокоскоростной черновой режим (значение по умолчанию)
High speed draft
Двунаправленный режим параллельного интерфейса
Parallel I/F (interface) bidirectional mode
Длина страницы для устройства протяжки
Page length for tractor
Драйвер (драйвер принтера)
О программном обеспечении принтера
Драйвер принтера
доступ
Использование драйвера принтера
параметры
Изменение параметров драйвера принтера
Обзор параметров драйвера принтера
удаление
Удаление программного обеспечения принтера
Значения по умолчанию
изменение
Изменение стандартных параметров
Извлечение
отпечатанного документа из
Извлечение отпечатанного документа из устройства протяжки
Индикация ошибок
Использование индикации об ошибках
Интерфейс USB
проблемы
Устранение проблем, связанных с подключением через USB
Картридж с красящей лентой
замена
Замена картриджа с красящей лентой
Клиент
с Windows 7, Vista, XP или 2000
Настройка для клиентов
Кодовая таблица
настройка
Character table
Международный набор символов для курсива
International character set for Italic table
Многоэкземплярные формы
печать
Печать многоэкземплярных форм
Направление печати
двунаправленная (Bi-d) печать
Print direction
Настройка двунапр.
Использование функции Bi-D Adjustment (Настройка двунапр.)
Настройка зуммера
Buzzer (зуммер)
Настройка принтера
Использование утилиты Printer Setting (Настройка принтера)
Настройки по умолчанию
список параметров
Режим поиска по умолчанию
Непрерывная бумага
печать
Печать на непрерывной бумаге
характеристики
Бумага
Отмена печати
Отмена печати
Отрыв
Подача бумаги до края отрыва
автоматически
Автоматическая подача бумаги до положения отрыва
кнопка
Использование кнопок Load/Eject и Pause
настройка
Регулировка положения отрыва
Пакетный режим
Packet mode
Панель управления
кнопки
Использование панели управления
Параллельный интерфейс
I/F (interface) mode
Перечеркнутый ноль
0 slash
Приложение
значение по умолчанию
Software
Принтер
совместное использование
Совместное использование принтера
Пропуск перфорации
Skip over perforation
Регулировка
положение начала страницы
Регулировка позиции верхней кромки листа
Рулонная бумага
печать
Держатель рулонной бумаги
характеристики
Бумага
Сервер
с Windows 7, Vista, XP или 2000
Настройка вашего принтера в качестве совместно используемого принтера
Служба поддержки
Перед обращением в Epson
Спецификации
соответствие стандартам безопасности
Соответствие стандартам безопасности
электрические
Электрические характеристики
Транспортировка принтера
Транспортировка принтера
Удаление
программного обеспечения принтера
Удаление программного обеспечения принтера
Устранение неполадок
проблемы USB
Устранение проблем, связанных с подключением через USB
Характеристики
бумага
Бумага
встроенный шрифт
Электронные характеристики
механические
Механические характеристики
окружающая среда
Окружающие условия
рекомендуемая область печати
Рекомендуемая область печати
списки команд
Коды эмуляции управления IBM 2390 Plus
Управляющие коды EPSON ESC/P2
Чистка принтера
Чистка принтера
Шаг
Pitch
Шрифт (настройка по умолчанию)
Font
встроенный шрифт
International character set for Italic table
список
Электронные характеристики
держатель рулонной бумаги
Держатель рулонной бумаги
дополнительные принадлежности
держатель рулонной бумаги
Держатель рулонной бумаги
индикаторы
Использование панели управления
интерфейс USB
I/F (interface) mode
картридж с красящей лентой
Механические характеристики
кнопки
Использование панели управления
международные наборы символов
Электронные характеристики
направление печати
Print direction
однонаправленная (Uni-d) печать
Print direction
настройка
положение отрыва
Подача бумаги до края отрыва
Регулировка положения отрыва
обращение в EPSON
Перед обращением в Epson
панель
Использование панели управления
панель управления
Использование индикации об ошибках
Использование панели управления
индикаторы
Использование панели управления
панель
Использование панели управления
режим I/F (интерфейс)
I/F (interface) mode
рекомендуемая область печати
Рекомендуемая область печати
таблицы символов
список
Электронные характеристики
техническая поддержка
Перед обращением в Epson
точная настройка
Подача бумаги до края отрыва
Регулировка позиции верхней кромки листа
Регулировка положения отрыва
характеристики
международные наборы символов
Электронные характеристики
таблицы символов
Электронные характеристики
электронные
Электронные характеристики
характеристики бумаги
Бумага
шрифт
International character set for Italic table
шрифт (настройка по умолчанию)
шрифт
International character set for Italic table
эмуляция
Коды эмуляции управления IBM 2390 Plus
эмуляция IBM 2390 Plus
Коды эмуляции управления IBM 2390 Plus