| Основная страница > Панель управления # Использование панели управления Кнопки и индикаторы панели управления Простыми операциями принтера—такими как перевод строки, прогон страницы, загрузка и выгрузка бумаги—можно управлять с помощью кнопок панели управления. Индикаторы на панели управления показывают состояние принтера. ## Кнопки и индикаторы панели управления 1. Индикатор Power Горит, когда принтер включен. 2. Индикатор Paper Out Горит, если в выбранном источнике подачи бумаги нет бумаги или бумага неправильно загружена. Мигает, если бумага не вышла до конца или произошло заклинивание бумаги в принтере. 3. Индикатор Pause Горит, когда принтер находится в состоянии паузы. Мигает, когда принтер находится в режиме Micro Adjust*. Мигает при перегреве головки принтера. 4. Кнопка Pause Временно приостанавливает печать и возобновляет при повторном нажатии. Если удерживать ее нажатой в течение трех секунд, произойдет переход в режим точной настройки*. Для отключения нажмите кнопку еще раз. 5. Кнопка LF/FF* При кратковременном нажатии перемещает бумагу построчно. При длительном нажатии рулонная или непрерывная бумага прокручиваются до начала следующей страницы. 6. Кнопка Load/Eject* Загружает непрерывную бумагу из положения готовности. Подает непрерывную бумагу назад в положение готовности. * Режим точной настройки: если удерживать нажатой в течение трех секунд кнопку Pause, принтер перейдет в режим точной настройки. В этом режиме с помощью кнопок LF/FF и Load/Eject для настройки положения отрыва или начала страницы. См. раздел Регулировка позиции верхней кромки листа. К началу |