| Основная страница > Дополнительные принадлежности и расходные материалы # Установка и использование дополнительных принадлежностей Держатель рулонной бумаги ## Держатель рулонной бумаги Держатель рулонной бумаги (C811261, не входит в комплект поставки) позволяет использовать в принтере рулонную бумагу размером от 101,6 до 127 мм (от 4 до 5 дюймов). Примечание:
При переходе с рулонной бумаги на непрерывную и обратно на рулонную не забывайте нажимать кнопку Load/Eject или выключать и затем вновь включать принтер.
Для установки и использования держателя рулонной бумаги выполните следующие действия:
| Выключите принтер.
| Расположите держатель рулонной бумаги под принтером, как показано ниже. Совместите два штифта на основании держателя рулонной бумаги с двумя отверстиями на принтере.
| Переведите рычаг освобождения бумаги в положение, соответствующее рулонной бумаге.
| Отрежьте рулонную бумагу по переднему краю строго поперек. Вставьте стержень держателя рулонной бумаги в центр рулона бумаги.
| Установите стержень и рулон бумаги в держатель. Расположите рулон таким образом, чтобы бумага подавалась снизу рулона. Затем включите принтер.
| Вставьте начало бумаги в принтер, пока не встретите сопротивление. Бумага будет загружена автоматически.
Примечание:
Если бумага установлена неправильно, нажмите кнопку Load/Eject , чтобы извлечь бумагу, и установите ее заново.
Внимание!
Рукоятку подачи бумаги, находящуюся на принтере справа, следует использовать для устранения заклинивания бумаги только при выключенном принтере. В противном случае можно повредить принтер или сбить настройку начала страницы.
К началу |