| Основная страница > Работа с бумагой # Загрузка специальной бумаги Многоэкземплярные формы Этикетки ## Многоэкземплярные формы Данный принтер может печатать как на отдельных листах, так и на непрерывных многоэкземплярных формах. Возможно использование многоэкземплярных форм, имеющих до семи слоев (включая оригинал). Предостережение:
Используйте только безкопирочные многоэкземплярные формы и формы с копиркой. При использовании многоэкземплярных форм с линией клея на верхнем крае загружайте их клеевой стороной вперед.
Перед началом печати установите рычаг толщины бумаги в нужное положение для многоэкземплярных форм в соответствии с таблицей в разделе Настройка рычага толщины бумаги. Загружать однолистовые многоэкземплярные формы можно через направляющие для бумаги. За указаниями обратитесь к разделу Загрузка отдельных листов. Загрузка непрерывных многоэкземплярных форм осуществляется точно так же, как и обычной непрерывной бумаги. За указаниями обратитесь к разделу Загрузка непрерывной бумаги с помощью трактора. Предостережение:
Печатая на многоэкземплярных формах, убедитесь, что настройки программы обеспечивают попадание в рекомендованную область печати форм. Печать на краю многоэкземплярной формы может привести к повреждению печатающей головки. Информация о рекомендованной области печати приведена в разделе Рекомендованная область печати.
К началу ## Этикетки Можно использовать этикетки двух типов: на отдельных листах и в виде непрерывных форм. Не следует использовать этикетки на однолистовой блестящей подложке, так как она имеет тенденцию к проскальзыванию. Это может вызвать сбои при прохождении листа через тракт подачи. Для загрузки этикеток выполните следующее: Предостережение:
Используйте этикетки только при нормальных условиях работы, поскольку этикетки очень чувствительны к температуре и влажности.
| Проверьте следующее:
Функция Auto tear-off в режиме настроек по умолчанию выключена. Настройки программы обеспечивают попадание в рекомендованную область печати форм. Информация о рекомендованной области печати приведена в разделе Рекомендованная область печати. Предостережение:
Печать на краю этикетки может привести к повреждению печатающей головки.
| Загрузите этикетки как описано в разделе Загрузка отдельных листов или Загрузка специальной бумаги.
### Отрыв и выгрузка этикеток Используя непрерывные формы, обязательно отрывайте и выгружайте этикетки как описано ниже. Предостережение:
Никогда не подавайте назад этикетки с помощью кнопки Load/Eject. Этикетки могут отклеиться и вызвать заклинивание принтера.
| В задней части принтера оборвите последнюю загруженную форму с этикетками. См. рисунок ниже.
| Нажмите кнопку LF/FF, чтобы выгрузить последнюю форму вперед.
Предостережение:
Не оставляйте загруженные в принтер этикетки в промежутке между выполнением заданий печати; этикетки могут деформироваться, отклеиться и заклинить принтер при возобновлении печати.
К началу |