| Основная страница > Работа с бумагой # Настройка рычага толщины бумаги Чтобы добиться максимального качества печати, следует устанавливать рычаг толщины бумаги в соответствии с толщиной используемой бумаги. Чем выше значение, в которое устанавливается рычаг толщины бумаги, тем больше зазор между валиком и печатающей головкой. Если отпечатанная страница выглядит бледной, либо имеются пропуски символов, это может свидетельствовать о слишком большом значении толщины бумаги. Если же установлена недостаточная толщина, отпечатанная страница может выглядеть смазанной, возможны сбои при подаче бумаги или повреждение ленты. В следующей таблице приведены рекомендации по выбору соответствующего положения рычага для используемого типа бумаги.
Тип бумаги | Позиция рычага толщины бумаги
Обычная бумага | Отдельные листы | -1, 0, 1
Непрерывная бумага | -1, 0
Многоэкземплярные формы (безкопирочные) | 2 слоя (оригинал + 1 копия) | 0, 1
3 слоя (оригинал + 2 копии) | 1, 2
4 слоя (оригинал + 3 копии) | 2, 3
5 слоев (оригинал + 4 копии) | 3, 4, 5
6 слоев (оригинал + 5 копий) | 6
7 слоев (оригинал + 6 копий) | 7
Этикетки | 2
Карточки | 2
Конверты (толщина) | От 0,26 до 0,32 мм | 3
От 0,32 до 0,36 мм | 4
От 0,40 до 0,44 мм | 6
- Если рычаг толщины бумаги установлен в положение 2 или выше, скорость печати устанавливается в режим копирования. |