| Основная страница > Информация об устройстве # Чистка принтера Для поддержания вашего принтера в наилучшем рабочем состоянии, его следует тщательно чистить несколько раз в году. Для чистки принтера выполните следующие действия:
| Выключите принтер и удалите бумагу, загруженную в принтер, и направляющую для бумаги.
| Используя мягкую кисть, тщательно удалите с внешней стороны корпуса принтера и с направляющей для бумаги всю пыль и грязь.
| Если на внешней стороне корпуса принтера или на направляющей для бумаги все еще осталась пыль или грязь, то протрите их чистой мягкой материей, слегка смоченной в нейтральном моющем средстве, разведенном в воде. Следите, чтобы крышка принтера была закрыта — это предотвратит попадание воды внутрь принтера.
Предостережение:
Никогда не используйте для чистки принтера спирт или растворитель. Эти химикаты могут повредить компоненты принтера, а также его корпус. Соблюдайте осторожность, чтобы внутрь на механизмы принтера или на его электронные компоненты не попала вода. Не используйте жесткую или абразивную кисть. Не распыляйте внутри принтера смазочные вещества. Неподходящие смазочные вещества могут испортить механизм принтера. Если вы полагаете, что принтер нуждается в смазке, обратитесь к дилеру EPSON.