| Основная страница > Работа с бумагой # Использование функции Micro Adjust Настройка позиции отрыва Настройка позиции верхней границы страницы Функция Micro Adjust позволяет подавать бумагу вперед или назад с шагом 0,141 мм (1/180 дюйма), благодаря чему вы можете точно настроить верхнюю границу страницы или позицию отрыва. ## Настройка позиции отрыва Если перфорация бумаги не выровнена по краю отрыва, то с помощью функции Micro Adjust можно переместить перфорацию к позиции отрыва. Для настройки позиции отрыва выполните указанные действия: Примечание:
Ваша установка позиции отрыва будет действовать до тех пор, пока вы не измените ее, даже, если вы выключите принтер.
| Убедитесь, что бумага расположена в текущей позиции отрыва.
| Нажмите и удерживайте в течение примерно трех секунд кнопку Pause. Начнет мигать световой индикатор Pause и принтер перейдет в режим Micro Adjust.
| Нажмите кнопку LF/FF для подачи бумаги вперед, или кнопку Load/Eject для подачи бумаги назад, до совмещения перфорации бумаги с краем отрыва на крышке принтера.
Примечание:
У принтера есть минимальное и максимальное положение отрыва. Если вы попытаетесь настроить позицию отрыва вне этих пределов, то принтер издаст звуковой сигнал и перестанет подавать бумагу.
| Оторвите напечатанные страницы.
| Нажмите кнопку Pause для выхода из режима Micro Adjust.
Когда вы возобновите печать, то принтер автоматически подаст бумагу назад в позицию верхней границы страницы и начнет печатать. К началу ## Настройка позиции верхней границы страницы Позиция верхней границы страницы является позицией, с которой принтер начинает печать. Если ваша печать располагается на странице слишком высоко или слишком низко, то для настройки позиции верхней границы страницы вы можете использовать функцию Micro Adjust. Для настройки позиции верхней границы страницы выполните указанные действия: Примечание:
Ваша установка позиции верхней границы страницы будет действовать до тех пор, пока вы не измените ее, даже, если вы выключите принтер. Установка верхнего поля, задаваемая в некоторых прикладных программах, подавляет установку позиции верхней границы страницы, заданную вами с помощью функции Micro Adjust. Если нужно, настройте позицию верхней границы страницы в вашем программном обеспечении.
| Убедитесь, что принтер включен.
| Нажмите кнопку Pause. Включится индикатор Pause.
| Загрузите бумагу. Нажмите кнопку Load/Eject, чтобы протянуть бумагу до позиции верхней границы страницы. Если нужно, поднимите крышку принтера, чтобы вы могли видеть позицию бумаги.
| Нажмите и удерживайте в течение примерно трех секунд кнопку Pause. Начнет мигать световой индикатор Pause и принтер перейдет в режим Micro Adjust.
| Нажимайте кнопку LF/FF для смещения позиции верхней границы страницы вниз на странице или нажимайте кнопку Load/Eject для смещения позиции верхней границы страницы вверх на странице.
Примечание:
У принтера есть минимальное и максимальное положение верхней границы страницы. Если вы попытаетесь настроить позицию верхней границы вне этих пределов, то принтер издаст звуковой сигнал и перестанет подавать бумагу. Когда бумага достигнет позиции верхней границы страницы по умолчанию, то принтер также издаст звуковой сигнал и на короткое время перестанет подавать бумагу. При настройке позиции верхней границы страницы вы можете использовать ее установку по умолчанию в качестве точки отсчета.
| После того, как вы зададите позицию верхней границы страницы, нажмите на кнопку Pause, чтобы выйти из режима Micro Adjust.
К началу |