| Основная страница > Панель управления # Использование панели управления Кнопки и индикаторы панели управления С помощью кнопок панели управления можно управлять простыми операциями принтера, такими как перевод строки, прогон страницы, загрузка и выгрузка страницы и выбор шрифта. Индикаторы на панели управления показывают состояние принтера. ## Кнопки и индикаторы панели управления 1. Индикаторы выбора шрифта Показывает текущую настройку шрифта.
| Черновая с высокой скоростью
| Черновик
| Качественная печать
= горит, = не горит Индикатор включается и светится при установках по умолчанию. 2. Индикатор Tear Off Мигает, когда непрерывная бумага находится в позиции отрыва. 3. Кнопка Tear Off/Font Подает непрерывную бумагу к позиции отрыва. Подает непрерывную бумагу назад от позиции отрыва к позиции начала страницы. Если включена функция Font (Шрифт), то при нажатии этой кнопки меняется шрифт и черновое качество печати. 4. Кнопка LF/FF Не работает, если в принтер не загружены отдельные листы. Если загружен одинарный лист, перемещает бумагу построчно (быстрое нажатие) или выгружает лист (продолжительное нажатие). Если загружена рулонная бумага, выполняет перевод страницы. Если непрерывная бумага не загружена, загружает ее. Если загружена непрерывная бумага, перемещает бумагу построчно (быстрое нажатие) или выполняет перевод страницы (продолжительное нажатие). 5. Кнопка Load/Eject Извлекает отдельный лист бумаги, если этот лист был загружен. Загружает непрерывную бумагу, находящуюся в позиции готовности. Подает непрерывную бумагу назад в позицию готовности. Если не загружены одинарные листы бумаги, никаких действий не производится (генерируется ошибка "Отсутствует бумага"). 6. Кнопка Pause Временно приостанавливает работу принтера во время печати и возобновляет печать при повторном нажатии этой кнопки. Если удерживать кнопку нажатой 3 секунды или более, включаются режим Micro Adjust* и выбор шрифта печати. Для отключения нажмите кнопку повторно. 7. Индикатор Paper Out Горит, если в выбранном источнике подачи бумаги нет бумаги или если бумага загружена неверно. Мигает, если бумага выгружена неполностью. Мигает одновременно с индикатором Pause при нажатии заблокированной кнопки, если активирован режим блокировки панели управлления. 8. Индикатор Pause Горит, когда принтер находится в режиме паузы. Мигает, если включен режим Micro Adjust. Мигает, если печать остановлена в состоянии сильного разогрева головки. Мигает одновременно с индикатором Paper Out при нажатии заблокированной кнопки, если активирован режим блокировки панели управлления. * Режим Micro Adjust: Если вы удержите в нажатом положении в течение трех секунд кнопку Pause, то принтер перейдет в режим микронастройки. В этом режиме вы можете нажимать кнопки LF/FF и Load/Eject для настройки позиции отрыва или верхней границы страницы. См. Настройка позиции верхней границы страницы. К началу |