| Основная страница > Дополнительные принадлежности и расходные материалы # Замена картриджа с красящей лентой Оригинальный картридж с красящей лентой фирмы EPSON Замена картриджа с красящей лентой ## Оригинальный картридж с красящей лентой фирмы EPSON Когда печать становится нечеткой, вы должны заменить картридж с красящей лентой. Оригинальные картриджи с красящей лентой фирмы EPSON разработаны и выпускаются для правильной работы с вашим принтером EPSON. Они обеспечивают правильность работы и долгий срок службы печатающей головки и других компонент принтера. Использование фотокартриджей других производителей может привести к поломке принтера, а гарантийные обязательства компании EPSON могут быть признаны недействительными. Ваш принтер использует следующий картридж с красящей лентой:
Картридж с черной красящей лентой фирмы EPSON: | S015510
К началу ## Замена картриджа с красящей лентой Для установки или замены картриджа с красящей лентой выполните следующие действия:
| Убедитесь, что принтер выключен.
| Откройте крышку принтера, приведя ее в вертикальное положение, а затем потяните ее вверх и удалите из принтера.
Предупреждение:
Если принтер только что работал, то печатающая головка может быть слишком горячей; прежде чем заменять картридж с красящей лентой, дайте головке остыть в течение нескольких минут.
| Убедитесь, что печатающая головка находится в положении для замены.
Примечание:
В противном случае можно вручную перевести печатающую головку в положение для замены.
| Возьмитесь за направляющую красящей ленты и потяните, чтобы извлечь ее из печатающей головки.
| Возьмитесь за выступы, расположенные по обеим сторонам принтера, и извлеките ленту.
| Извлеките новый картридж с красящей лентой из упаковки.
| Возьмите картридж с красящей лентой и вставьте его в принтер, как это показано на рисунке. Потом с усилием нажмите на края картриджа, чтобы его пластмассовые крючки вошли в прорези принтера.
| Вставьте до щелчка картридж в печатающую головку, выровняв его с пазами на головке.
Примечание:
Следите за тем, чтобы при вставке направляющей красящей ленты в печатающую головку лента не перекручивалась.
| Поверните маховичок натяжения ленты, чтобы устранить малейшее провисание ленты и обеспечить ее свободное перемещение.
| Закройте крышку принтера.
К началу |