| Основная страница > Решение проблем # Использование индикаторов ошибок Многие наиболее часто возникающие проблемы можно идентифицировать с помощью световых индикаторов на панели управления. Если ваш принтер перестал печатать и загорелись или замигали один или несколько световых индикаторов или принтер издает звуковые сигналы, то для диагностики и решения проблемы обратитесь к приведенной ниже таблице. Если вы не можете устранить проблему с помощью этой таблицы, то обратитесь к следующему разделу.
Состояние индикаторов панели | Последовательность звуковых сигналов | Неисправность
Способ устранения
Приостановить | – | Принтер находится в состоянии паузы.
Для возобновления воспроизведения нажмите кнопку Pause.
| В тракте прохождения бумаги в настоящий момент находится лист из другого источника бумаги.
Переместите рычаг освобождения бумаги назад в соответствующее положение и нажмите кнопку Load/Eject, чтобы извлечь лист из тракта прохождения бумаги. Затем верните рычаг в положение, в котором его необходимо использовать. Если необходимо, нажмите кнопку Pause, чтобы выключить световой индикатор Pause.
Paper Out Pause |  | В выбранном источнике бумаги принтера нет бумаги.
Загрузите бумагу в принтер. Если необходимо, нажмите кнопку Pause, чтобы выключить световой индикатор Pause.
Paper Out Pause |  | Неверно загружена бумага.
Извлеките бумагу и загрузите ее еще раз. Инструкции по загрузке бумаги приведены в разделе Использование непрерывной бумаги. Если необходимо, нажмите кнопку Pause, чтобы выключить световой индикатор Pause.
| Принтер не полностью выдал лист бумаги.
Нажмите кнопку Load/Eject, чтобы полностью извлечь лист. Если необходимо, нажмите кнопку Pause, чтобы выключить световой индикатор Pause. Дополнительную информацию см. в разделе Устранение заклинивания бумаги.
Приостановить | – | Перегрелась печатающая головка.
Выждите несколько минут. Принтер автоматически возобновит печать, как только печатающая головка немного охладится.
Все индикаторы на панели управления |  | В принтере произошла неизвестная ошибка.
Выключите принтер и оставьте его на несколько минут. После этого снова включите принтер. Если ошибка повторится, то свяжитесь с дилером компании.
= горит, = мигает = короткая последовательность сигналов (три сигнала) = длинная последовательность сигналов (пять сигналов) Примечание:
Если вы нажмете кнопку панели управления, когда соответствующая функция недоступна, принтер издаст один звуковой сигнал.