| Основная страница > Работа с бумагой # Загрузка отдельных листов Данный принтер способен печатать на отдельных листах бумаги шириной от 90 до 304,8 мм (3,5-12 дюймов). Спецификации листовой бумаги см. в разделе Бумага. Примечание:
При загрузке длинных листов бумаги (например, бумага формата Legal) оставляйте достаточно места у задней стенки принтера, чтобы обеспечить свободный выход бумаги.
Выполните указанные действия для загрузки отдельных листов через направляющие для бумаги.
| Убедитесь, что направляющая для бумаги и картридж с красящей лентой подсоединены как описано в Руководстве по установке. Затем закройте крышки звездочек блока трактора, расположенные в задней части принтера, и нажмите на рычаги фиксаторов, чтобы закрепить звездочки в этом положении.
Примечание:
Перед включением принтера установите картридж красящей ленты. В противном случае может возникнуть заклинивание бумаги.
| Включите принтер.
| Убедитесь, что рычаг освобождения бумаги установлен в позицию полистовой подачи.
| Сдвиньте боковую направляющую до указателя.
* указатель
| Выравнивая левую сторону листа по боковой направляющей, вставьте его в принтер, пока не почувствуете сопротивление. Лист должен лежать стороной для печати вверх, верхней стороной вперед.
Через несколько секунд принтер автоматически подаст бумагу в положение загрузки. Принтер готов к печати. Примечание:
Если ролик подачи бумаги вращается, но бумага в принтер не загружается, полностью извлеките лист и вставьте его в принтер заново. Если загрузка листа в принтер происходит до того, как вы успеваете выровнять его надлежащим образом, увеличьте значение параметра Manual feed wait time в режиме установок по умолчанию. Дополнительную информацию см. в разделе Изменение установок по умолчанию. Если требуется откорректировать положение листа бумаги после загрузки, обратитесь к разделу Настройка позиции отрыва и следуйте указаниям. Не вытягивайте бумагу, если она не вышла полностью после нажатия кнопки Load/Eject. Это может привести к заклиниванию бумаги или неисправности принтера; кроме того, может быть нарушена настройка позиции верхней границы страницы.
После распечатки листа принтер выгрузит его на направляющие для бумаги и включатся индикаторы Paper Out и Pause. Если печатается многостраничный документ, извлеките отпечатанный лист и вставьте в направляющие для бумаги новый лист. Принтер автоматически загрузит бумагу и возобновит печать. Примечание:
Если принтер не выгружает отпечатанный лист, нажмите кнопку Load/Eject.