| Основная страница > Панель управления # Режим блокировки Включение или выключение режима блокировки Изменение установок режима блокировки С помощью режима блокировки можно ограничить использование кнопок панели управления. При включенном режиме блокировки из базовых установок можно использовать только кнопки Pause, Load/Eject и Tear Off. ## Включение или выключение режима блокировки С помощью кнопок панели управления вы легко можете включать или выключать режим блокировки. Для включения режима блокировки выполните следующие действия:
| Убедитесь, что принтер выключен.
Предостережение:
После каждого выключения принтера нужно выждать не менее пяти секунд до того, как снова включить его; в противном случае принтер может выйти из строя.
| Включите принтер, удерживая в нажатом положении кнопки Load/Eject и Pause. Принтер дважды издаст звуковой сигнал, показывая, что включился режим блокировки.
При включении режима блокировки световые индикаторы Pause и Paper Out будут одновременно вспыхивать при нажатии заблокированных кнопок. Чтобы отключить режим блокировки, повторите шаги 1 и 2. Принтер издаст один звуковой сигнал, показывая, что режим блокировки отключен. Инструкции по изменению блокируемых функций приведены в разделе Изменение установок режима блокировки. К началу ## Изменение установок режима блокировки Следующая таблица демонстрирует основные функции каждой из кнопок для режима блокировки.
Кнопка | Базовая функция
Кнопка Item | Выбор в меню следующего параметра.
Кнопка Item | Выбор в меню предыдущего параметра.
Кнопка Set | Изменение значения в выбранном меню.
Вы можете выбрать в соответствии с вашими потребностями, какие функции принтера должны быть заблокированы при включенном режиме блокировки. Примечание:
Перед входом в режим блокировки необходимо загрузить бумагу формата А4 или Letter или непрерывную бумагу шириной не менее 210 мм (8,3 дюйма). За указаниями по загрузке непрерывной бумаги и отдельных листов обратитесь к разделам Использование непрерывной бумаги и Загрузка отдельных листов. Для вашей безопасности Epson рекомендует работать с принтером, когда крышка принтера закрыта. Принтер будет работать, если крышка поднята или снята, но максимальная безопасность достигается, когда крышка закрыта.
Чтобы изменить установки режима блокировки, выполните следующие действия:
| Убедитесь, что принтер выключен.
Предостережение:
После каждого выключения принтера нужно выждать не менее пяти секунд до того, как снова включить его; в противном случае принтер может выйти из строя.
| Включите принтер, удерживая в нажатом положении кнопки LF/FF и Pause.
Принтер войдет в режим блокировки, затем напечатает запрос на печать всех текущих настроек.
| Если вы хотите напечатать текущие установки, нажмите кнопку Set. Если вы хотите пропустить печать текущих установок, нажмите кнопку Item или Item.
Принтер напечатает первое меню и текущее значение меню.
| Нажмите кнопку Item или Item для выбора параметров меню, которые вы хотите изменить. Нажмите кнопку Set, чтобы пролистать значения, пока вы не найдете требуемую установку. После установки для выбранного параметра нужного значения вы можете продолжить процедуру изменения значений других параметров, нажав кнопку Item или Item.
| Выключите принтер и выйдите из режима изменения установок блокировки.
Примечание:
Вы можете в любое время выйти из режима блокировки, выключив принтер. Любые заданные вами установки будут действовать до тех пор, пока вы снова их не измените. За указаниями по включению режима блокировки после того, как вы изменили установки режима блокировки, обратитесь к разделу Включение или выключение режима блокировки.
К началу |