| Основная страница > Работа с бумагой # Использование непрерывной бумаги Расположение источника непрерывной бумаги Загрузка непрерывной бумаги с помощью трактора Использование функции отрыва Данный принтер способен печатать на непрерывной бумаге шириной от 101,6 до 304,8 мм (4,0-12 дюймов). Спецификации непрерывной бумаги см. в разделе Бумага. Непрерывная бумага загружается через блок трактора. ## Расположение источника непрерывной бумаги При использовании непрерывной бумаги убедитесь, что выровняли положение источника бумаги относительно трактора, как это показано ниже, чтобы бумага могла ровно подаваться в принтер. К началу ## Загрузка непрерывной бумаги с помощью трактора При использовании непрерывной бумаги целесообразно в режиме установок по умолчанию включить функцию Auto tear-off. Дополнительную информацию см. в разделе Об установках по умолчанию для вашего принтера.
| Убедитесь, что рычаг освобождения бумаги установлен в позицию подачи через трактор.
| Сдвиньте боковую направляющую влево до упора.
| Освободите рычаги фиксаторов в задней части принтера, сдвинув их вверх.
* рычаг фиксатора звездочки
| Установите левую звездочку так, чтобы ее выступы оказались слева от указателя стрелки (положение 0) в задней части принтера. Затем нажмите на рычаг фиксатора, чтобы закрепить звездочку в этом положении.
Примечание:
Печать начинается от указателя стрелки (положение 0) в задней части принтера. Область, недоступная для печати, лежит влево от указателя стрелки.
| Передвиньте правую звездочку так, чтобы она отстояла от левой примерно на ширину бумаги, но не фиксируйте ее.
| Передвиньте центральную подставку для бумаги так, чтобы она оказалась посередине между звездочками.
| Откройте крышки обеих звездочек.
* крышка звездочки
| Расположите первые два перфорационных отверстия непрерывной бумаги над выступами звездочек с обеих сторон. Расположите источник бумаги так, чтобы сторона для печати оказалась сверху.
Предостережение:
Убедитесь, что у первого листа непрерывной бумаги чистый и ровный край - в этом случае он войдет в принтер ровно.
| Закройте крышки звездочек.
| Передвиньте правую звездочку так, чтобы устранить провисание бумаги. Затем нажмите на рычаг фиксатора, чтобы закрепить звездочку в этом положении.
| Если принтер еще не включен, включите его. Принтер готов к печати.
Примечание:
Обязательно проверяйте, чтобы в принтере было по крайней мере на один лист больше, чем требуется: в подаче непрерывной бумаги возможны сбои, если она не попадает на звездочку. Пока принтер включен, не вытягивайте загруженную бумагу из блока трактора. Это может привести к заклиниванию бумаги или неисправности принтера; кроме того, может быть нарушена настройка позиции верхней границы страницы. Не вытягивайте бумагу, если она не вышла полностью после нажатия кнопки Load/Eject. Это может привести к заклиниванию бумаги или неисправности принтера; кроме того, может быть нарушена настройка позиции верхней границы страницы. Если первая строка на вашей станице будет напечатана слишком высоко или слишком низко, то вы можете отрегулировать ее положение с помощью функции Micro Adjust, как описано в разделе Настройка позиции верхней границы страницы.
К началу ## Использование функции отрыва Функцию отрыва можно использовать для автоматического протягивания непрерывной бумаги к краю отрыва после окончания печати. Потом можно легко оторвать напечатанные листы. Когда вы возобновите печать, то принтер автоматически подаст бумагу назад к позиции верхней границы страницы. Благодаря этому вы можете экономить бумагу, которая в противном случае терялась бы в промежутке между документами. Чтобы использовать функцию отрыва, включите функцию Auto tear-off и выберите для непрерывной бумаги в режиме настроек по умолчанию нужную длину страницы. За указаниями по изменению значений по умолчанию обратитесь к разделу Изменение установок по умолчанию. Если перфорация между страницами не выровнена по краю отрыва, вы можете настроить позицию перфорации с помощью функции микронастройки. Дополнительную информацию см. в разделе Настройка позиции отрыва. Если включена функция Auto tear-off, то принтер будет автоматически подавать бумагу к позиции отрыва каждый раз, когда он получит полную страницу данных или команду прогона страницы, после которой не будет данных. Порядок использования функции Auto tear-off описан ниже
| По окончании печати принтер подает бумагу перфорацией к границе отрыва.
Оторвите все напечатанные страницы, используя для этого край отрыва на крышке принтера. * край отрыва
| Когда вы возобновите печать, то принтер подаст бумагу назад в позицию верхней границы страницы и начнет печатать.
### Удаление непрерывной бумаги Чтобы удалить непрерывную бумагу из принтера, выполните указанные действия:
| Если включена функция Auto tear-off, то принтер подает бумагу к позиции отрыва автоматически.
| Оторвите напечатанные страницы.
| Для подачи непрерывной бумаги назад для удаления из принтера или для установки в позицию готовности нажмите кнопку Load/Eject.
| Чтобы полностью извлечь непрерывную бумагу из принтера, поднимите крышки звездочек. Извлеките бумагу из блока трактора и опустите крышки звездочек.
К началу |