| Основная страница > Работа с бумагой # Переключение между непрерывной бумагой и отдельными листами Переключение на отдельные листы Переключение на непрерывную бумагу Вы можете легко переключать режимы печати на непрерывной бумаге и на отдельных листах, не удаляя непрерывную бумагу из трактора. ## Переключение на отдельные листы Чтобы переключиться из режима печати на непрерывной бумаге в режим печати на отдельных листах, выполните следующее:
| Если включена функция Auto tear-off, то принтер подает бумагу к позиции отрыва автоматически.
| Оторвите напечатанные страницы.
Предостережение:
Обязательно отрывайте бумагу перед подачей ее в обратном направлении; обратная подача множества листов может вызвать заклинивание бумаги. Никогда не подавайте назад этикетки с помощью кнопки Load/Eject. Этикетки могут отклеиться и вызвать заклинивание принтера. Информация об извлечении этикеток из тракта прохождения бумаги приведена в разделе Отрыв и выгрузка этикеток.
| Нажмите кнопку Load/Eject, чтобы подать непрерывную бумагу назад в позицию готовности. Бумага все еще находится в тракторе, но больше не находится в тракте прохождения бумаги.
| Установите рычаг натяжения бумаги в позицию подачи отдельных листов.
Теперь можно загружать отдельные листы через направляющие для бумаги. Дополнительную информацию см. в разделе Загрузка отдельных листов. К началу ## Переключение на непрерывную бумагу Чтобы переключиться из режима печати на отдельных листах в режим печати на непрерывной бумаге, выполните следующее:
| При необходимости нажмите кнопку Load/Eject, чтобы извлечь последний отпечатанный одиночный лист.
| Убедитесь, что непрерывная бумага загружена в принтер как описано в разделе Загрузка непрерывной бумаги с помощью трактора.
| Установите рычаг освобождения бумаги в позицию для подачи через трактор.
Получив данные, принтер автоматически подаст непрерывную бумагу из положения готовности в положение загрузки. К началу |