| Основная страница > Дополнительные принадлежности и расходные материалы # Установка и использование дополнительных принадлежностей Держатель рулонной бумаги Принт-сервер ## Держатель рулонной бумаги Поставляемый дополнительно держатель рулонной бумаги (#8310) позволяет использовать рулонную бумагу шириной 216 мм (8,5 дюйма), аналогичную той, что используется в телексах. Эта дополнительная принадлежность продается не во всех странах. Для установки и использования держателя рулонной бумаги выполните следующие действия:
| Выключите принтер.
| Сдвиньте боковую направляющую влево до упора и переместите обе звездочки на задней части принтера вправо до упора.
| Расположите держатель рулонной бумаги под принтером, как показано ниже. Совместите два отверстия на основании держателя рулонной бумаги с двумя позиционирующими штифтами, находящимися снизу на принтере. Аккуратно опустите принтер, чтобы позиционирующие штифты вошли в отверстия.
Предостережение:
Постарайтесь не уронить держатель рулонной бумаге при подъеме принтера. Держатель удерживается на месте только благодаря весу принтера.
| Отрежьте рулонную бумагу по переднему краю строго поперек. Вставьте стержень держателя рулонной бумаги в центр рулона бумаги.
| Установите стержень и рулон бумаги в держатель. Загрузите рулон таким образом, чтобы бумага подавалась сверху рулона и край рулонной бумаги проходил через рычаг натяжения.
| Включите принтер и убедитесь, что установлен режим подачи отдельных листов, как описано в разделе Выбор источника бумаги.
| Расположите передний край бумаги над направляющей тракта прохождения бумаги и вставляйте его в тракт принтера, пока не почувствуете сопротивление. Принтер автоматически загрузит рулонную бумагу.
### Удаление рулонной бумаги Рулонную бумагу нельзя подавать назад. Для удаления рулонной бумаги отрежьте бумагу сзади, где она подается в принтер. Нажмите кнопку Load/Eject, чтобы извлечь оставшуюся бумагу. К началу ## Принт-сервер Этот принтер можно использовать в качестве сетевого принтера, если вы установите принт-сервер EpsonNet 802.11b/g Wireless и 10/100 Base Tx Ext. Print Server (C82437*) в порт параллельного интерфейса принтера. Указания по установке и использованию этой дополнительной принадлежности приведены в Руководстве администратора, которое входит в комплект поставки принт-сервера. К началу |