| Основная страница > Информация об устройстве # Транспортировка принтера Если вам нужно транспортировать ваш принтер на некоторое расстояние, то осторожно упакуйте его, используя для этого его оригинальную коробку и упаковочные материалы. Для упаковки принтера в его оригинальные упаковочные материалы выполните следующие действия: Предупреждение:
Для удаления картриджа с красящей лентой необходимо передвинуть печатающую головку вручную. Если принтер только что работал, то печатающая головка может быть слишком горячей. Дайте ей остыть в течение нескольких минут.
| Нажмите кнопку Load/EJECT, чтобы извлечь бумагу, загруженную в принтер.
| Выключите принтер.
| Извлеките сетевой кабель из электрической розетки, а потом отсоедините от принтера интерфейсный кабель.
| Удалите направляющую для бумаги.
| Если на принтере установлены дополнительные устройства, то удалите их и упакуйте в их оригинальные коробки.
| Убедитесь, что печатающая головка остыла. Затем удалите картридж с красящей лентой, как описано в разделе Замена картриджа с красящей лентой.
| Запакуйте принтер, картридж с красящей лентой, направляющую для бумаги и шнур питания в их оригинальные упаковочные материалы и уложите их в оригинальную коробку принтера.