Расширенное сканирование / Пользование окном предварительного просмотра

# Эскизный просмотр

> Пользование кнопкой Full Preview (Полноэкранный просмотр)
> Пользование кнопкой Zoom Preview (Масштаб просмотра)
> Пользование кнопкой 90 Degrees Rotate (Повернуть на 90 градусов)
> Пользование кнопкой Mirroring (Зеркальное отражение)

Когда вы просматриваете прозрачные оригиналы, вы можете предварительно просматривать изображения в эскизном формате. При эскизном просмотре утилита EPSON TWAIN автоматически определяет кадры фотопленки и применяет функцию автоэкспозиции по отношению к каждому изображению. Вы можете изменить изображение при эскизном просмотре и выполнить дополнительные регулировки изображения.

Эскизный просмотр

Каждому эскизному изображению присваивается порядковый номер, который появляется над изображением. Выберите клетку с номером изображения, который вы хотите сканировать, и затем щелкните на кнопке Scan (Сканировать) . Должно быть выбрано по крайней мере хоть одно эскизное изображение; вы не можете удалить все клетки с номерами изображений.

Для изменения эскизного изображения щелкните на нем, чтобы выбрать его, а затем выберите нужные установки. Выбранное изображение имеет контурную синюю рамку.

Некоторые кнопки являются единственно предназначенными для эскизного просмотра; в противном случае некоторые установки не отражаются на экране. См. ниже таблицу, чтобы знать особые кнопки для эскизного просмотра.

Кнопка | Название | Функция
| Кнопка Zoom Preview (Масштаб просмотра) | Масштаб, используемый в выбранном эскизном изображении в окне предварительного просмотра. См. Пользование кнопкой Zoom Preview (Масштаб просмотра)
| Кнопка Return (Возврата) | Вернуться к эскизному просмотру. См. Пользование кнопкой Zoom Preview (Масштаб просмотра)
| Кнопка 90 Degrees Rotate (Повернуть на 90 градусов) | Поворачивает выбранное изображение на 90 градусов по часовой стрелке. См. Пользование кнопкой 90 Degrees Rotate (Повернуть на 90 градусов)
| Кнопка Mirroring (Зеркальное отражение) | Заменяет выбранное изображение на его зеркальное отражение. См. Пользование кнопкой Mirroring (Зеркальное отражение)

При эскизном просмотре область сканирования автоматически задается и вы не можете создать выделяющую рамку. Если вы хотите изменить область сканирования, то удалите флажок в клетке опции Automatic Thumbnail Preview for Film (Автоматический эскизный просмотр фотопленки) в диалоговом окне Configuration (Конфигурация) и используйте выделяющую рамку. См. Пользование выделяющей рамкой

| Примечание:

| Кнопки Image Type (Тип изображения) , Destination (Адресат результата) и Auto Locate (Автоматическое определение области изображения) не выводятся на экран при эскизном просмотре. Кнопки Source size (Размер источника), Lock (Блокировать) и Settings (Настройка) выводятся на экран тусклыми и недоступны.

| Опции Image Type (Тип изображения), Destination (Адресат результата), Resolution (Разрешение), Unsharp Mask (Нерезкая маска) и меню Units (Единицы измерения) применимы ко всем изображениям при эскизном просмотре.

| При эскизном просмотре функция автоэкспозиции применима ко всем эскизным изображениям после предварительного просмотра.

| Опции Color Photo (Цветная фотография) и Black & White Photo (Черно-белая фотография) доступны в списке Image Type (Тип изображения).

| Во время просмотра изображения с высоким разрешением на исполнение функций кнопок 90 Degrees Rotate (Повернуть на 90 градусов) и Mirroring (Зеркальное отражение)требуется время.

| Если вы хотите выполните дополнительные установки или сканировать фотопленку нестандартного размера, то удалите флажок в клетке опции Automatic Thumbnail Preview for Film (Автоматический эскизный просмотр фотопленки) в диалоговом окне Configuration (Конфигурация) и перейдите на ручной режим. См. Выполнение конфигурационных установок

| Если вы можете сканировать прозрачные оригиналы в эскизном режиме, то перейдите на ручной режим и используйте выделяющую рамку. Подробности см. Вы не можете сканировать фотопленку в автоматическом режиме или с эскизным просмотром .

| Примечание для пользователей сканера Perfection 1650:

| В случае сканирования нескольких слайдов с помощью слайд-модуля и последующего вывода их на экран для эскизного просмотра последовательность вывода на экран эскизных изображений не будет соответствовать фактическому порядку расположения сканированных слайдов. Вывод эскизных изображений начинается с верхнего правого изображения и продолжается вниз по вертикали.

## Пользование кнопкой Full Preview (Полноэкранный просмотр)

После выбора источника документа ( TPU: Color Neg. Film (Слайд-модуль: цветная негативная фотопленка) , TPU: , Monochrome Neg. Film (Слайд-модуль: монохромная негативная фотопленка) или TPU: Pos. Film (Слайд-модуль: позитивная фотопленка) в зависимости от типа сканируемой фотопленки щелкните на кнопке Full Preview (Полноэкранный просмотр) , чтобы запустить предварительное сканирование и вывести на экран окно эскизного просмотра. Изображения выводятся в окне предварительного просмотра в эскизном виде.

Когда проставлен флажок в клетке опции Automatic Preview (Автоматический просмотр) в диалоговом окне Configuration (Конфигурация), просматриваемое изображение автоматически выводится на экран после запуска утилиты EPSON TWAIN. См. Выполнение конфигурационных установок

[К началу]

## Пользование кнопкой Zoom Preview (Масштаб просмотра)

Для увеличения эскизного изображения используйте эту кнопку. После выбора нужного эскизного изображения в окне предварительного просмотра щелкните на кнопке Zoom Preview (Масштаб просмотра) . Масштаб выбранного изображение изменится, как показано ниже.

Вы можете изменить изображение в процессе масштабирования. Для сканирования изображения необходимо вернуться к режиму эскизного просмотра. Для возврата к эскизному просмотру щелкните на кнопке Return (Вернуть) .

| Примечание:

| Во время масштабирования вы не можете сканировать изображение или создать выделяющую рамку.

| Когда вы дважды щелкните на эскизном изображении, изображение развернется до полноэкранного вида. Для возврата к эскизному просмотру снова дважды щелкните на масштабированном изображении.

[К началу]

## Пользование кнопкой 90 Degrees Rotate

Щелкните на кнопке 90 Degrees Rotate (Повернуть на 90 градусов) для поворота выбранного изображения на 90 градусов по часовой стрелке. С каждым щелчком изображение поворачивается на 90 градусов.

| Примечание для пользователей сканера Perfection 1650:

| Изображения 35-мм фотопленки автоматически поворачиваются на 90 градусов по часовой стрелке; следовательно держатель фотопленки расположен вертикально.

[К началу]

## Пользование кнопкой Mirroring (Зеркальное отражение)

Щелкните на кнопке Mirroring (Зеркальное отражение) для замены выбранного изображения на его зеркальное отражение. Небольшой значок появится снизу зеркального изображения в окне предварительного просмотра.

[К началу]

Предыдущая | Далее