Основной режим сканирования / Знакомство со сканером

# Части сканера

> 1. крышка (объединенная со слайд-модулем на сканере Perfection 1650 Photo)
> 2. каретка (в исходном положении)
> 3. стекло планшета (сканера) для укладки документов

| Примечание для пользователей сканерами Perfection 1250 и 1650 Photo:

| Большинство иллюстраций, приведенных в данном разделе, относятся к сканеру Perfection 1650, поэтому для сканеров других моделей они могут несколько отличаться. Указания остаются теми же самыми, за исключением особо отмеченных.

| Примечание для пользователей сканера Perfection 1650 Photo:

| Крышка данного сканера объединена со слайд-модулем. Рамка для фиксации сканируемого документа крепится к крышке, объединенной со слайд-модулем, чтобы имелась возможность регулировать процесс сканирования. Когда установлена подложка для непрозрачных оригиналов, можно сканировать непрозрачные документы, а когда подложка снята можно сканировать прозрачные оригиналы (35-мм фотопленки и слайды). Подробности см. Снятие и установка подложки для непрозрачных оригиналов .

#### Сканер Perfection 1250

> 1. USB-порт
> 2. разъем для подключения дополнительных устройств
> 3. разъем для подключения сетевого адаптера
> 4. транспортный фиксатор

#### Сканер Perfection 1650

> 1. USB-порт
> 2. разъем для подключения дополнительных устройств
> 3. разъем для подключения сетевого адаптера
> 4. транспортный фиксатор

[К началу]

Далее