Техобслуживание

# Перевозка сканера

Перед перевозкой сканера на большое расстояние или длительным его хранением, необходимо зафиксировать каретку сканера для исключения повреждений. Выполните следующие действия.

| Включите сканер и подождите, пока каретка займет начальное положение (самое ближнее положение к петлям крышки сканера). Когда световой индикатор станет постоянно гореть зеленым светом, выньте вилку сетевого кабеля из электророзетки.

| Отсоедините адаптер сетевого питания от разъема на сканере и затем сдвиньте транспортный фиксатор влево.

| Примечание для пользователей сканера Perfection 1650:

| В случае использования слайд-модуля при его включении каретка не будет сдвигаться в начальное положение. Вначале снимите слайд-модуль, а затем выполните описанные выше действия.

[К началу]

Предыдущая | Далее