Технические характеристики

# Соответствие стандартам безопасности

> Сканер
> Адаптер сетевого питания

## Сканер

Модель для США:

Стандарты электромагнитной совместимости | FCC Часть 15 Подчасть B Класс B CSA C108.8 Класс B

Модель для Европы:

Директива электромагнитной совместимости 89/336/EEC | EN 55022 Класс B EN 55024 ГОСТ Р 50839-95 ГОСТ 29216-91

Модель для Австралии:

Стандарты электромагнитной совместимости | AS/NZS 3548 Класс B

[К началу]

## Адаптер сетевого питания

Модель для США:

Стандарты безопасности | UL 1950 UL 1310 CSA C22.2 No. 950, No. 223
Стандарты электромагнитной совместимости | FCC Часть 15 Подчасть B Класс B CSA C108.8 Класс B

Модель для Европы:

Директива для слаботочных цепей 73/23/EEC Директива электромагнитной совместимости 89/336/EEC | EN 60950 ГОСТ Р 50377-92 EN 55022 Класс B EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 ГОСТ Р 50839-95 ГОСТ 29216-91

Модель для Австралии:

Стандарты безопасности | AS/NZS 3260
Стандарты электромагнитной совместимости | AS/NZS 3548 Класс B

[К началу]

Предыдущая | Далее