Технические характеристики

# Электротехнические характеристики

> Сканер Perfection 1250
> Сканер Perfection 1650

## Сканер Perfection 1250

Входное напряжение | Постоянный ток напряжением 15,2 В
Номинальный ток | 1,2 A
Потребляемая мощность | Около 18 Вт

| Примечание:

| Проверьте, соответствует ли напряжение в сети напряжению, указанному в табличке электрических параметров на задней стенке сканера.

[К началу]

## Сканер Perfection 1650

Входное напряжение | Постоянный ток напряжением 24 В
Номинальный ток | 0,8 A
Потребляемая мощность | Сканер Perfection 1650: Около 15 Вт Сканер Perfection 1650 Photo: Около 17 Вт

| Примечание:

| Проверьте, соответствует ли напряжение в сети напряжению, указанному в табличке электрических параметров на задней стенке сканера.

### Соответствие принципам энергосбережения Energy Star

Как член международной организации ENERGY STAR ® фирма EPSON установила, что данное изделие соответствует принципам энергосбережения. ENERGY STAR.

Программа International ENERGY STAR Office Equipment Program нацелена на добровольную разработку и выпуск энергосберегающих персональных компьютеров, мониторов, принтеров, факсимильных и копировальных аппаратов, сканеров для уменьшения загрязнения атмосферы электростанциями.

[К началу]

Предыдущая | Далее