# Перечень

#

Слайд размером 120/220 (6 см x 9 см),

- Слайд размером 120/220 (6 см x 9 см)

35-мм фотопленка

> Сканер Perfection 1250,
> - Укладка фотопленки или слайда

> Сканер Perfection 1650,
> - 35-мм фотопленка (многооконные рамки)

> Сканер Perfection 1650 Photo,
> - Укладка фотопленки или слайдов

Слайд размером 4 x 5 дюйма,

- 4 x 5 дюйма

Кнопка 90 Degrees Rotate (Повернуть на 90 градусов),

- Эскизный просмотр

- Пользование кнопкой 90 Degrees Rotate (Повернуть на 90 градусов)

Автоматическая сегментация области сканирования,

- Опция черно-белое

Технические характеристики сетевого адаптера,

- Сканер Perfection 1250

- Сканер Perfection 1650

Регулировка

> Параметр Gamma,
> - Регулировка параметра Гамма

> Баланс яркости полутонов,
> - Балансировка яркости полутонов

> Параметр Белая точка,
> - Регулировка параметра Белая точка

> Насыщенность цвета,
> - Регулировка параметра Насыщенность

> Параметр Черная точка,
> - Регулировка параметра Черная точка

Метка для выравнивания,

- Укладка документа на стекло сканера

Стандарты безопасности,

- Сканер

- Сетевой адаптер

Автоматическая сегментация области сканирования,

- Опция черно-белое

Автоэкспозиция,

- Пользование кнопкой Auto Exposure (Автоэкспозиция)

Опция Автоэкспозиция,

- Опция Автоэкспозиция

Автоматическое определение области изображения,

- Пользование кнопкой Auto Locate (Автоматическое определение области изображения)

Автоматический просмотр,

- Автоматический просмотр

Автоматический эскизный просмотр фотопленки,

- Автоматический эскизный просмотр фотопленки

Опция черно-белое,

- Опция черно-белое

Слайд-модуль B81317*,

- Для пользователей сканера Perfection 1650

Слайд-модуль B81332*,

- Для пользователей сканера Perfection 1250

Пакетное сканирование,

- Пользование диалоговым окном Settings (Установки)

Черно-белый документ,

- Черно-белый документ

Черно-белая фотография,

- Черно-белая фотография

Черно-белая фотография (14-битная),

- Черно-белая фотография(14-битная)

Кнопка

> Повернуть на 90 градусов,
> - Пользование кнопкой 90 Degrees Rotate (Повернуть на 90 градусов)

> Автоэкспозиция,
> - Пользование кнопкой Auto Exposure (Автоэкспозиция)

> Автоматическое определение области изображения,
> - Пользование кнопкой Auto Locate (Автоматическое определение области изображения)

> Регулировка цвета,
> - Балансировка яркости полутонов

> Конфигурация,
> - Выполнение конфигурационных установок

> Адресат результата,
> - Кнопка Destination (Адресат результата)

> Режим Full Auto (Автоматический),
> - Общие сведения об окне Manual Mode (Ручной режим)

> Полноэкранный просмотр,
> - Пользование кнопкой Full Preview (Полноэкранный просмотр)
> - Пользование кнопкой Full Preview (Полноэкранный просмотр)

> Регуляторы изображения,
> - Регулировка параметра Белая точка

> Тип изображения,
> - Кнопка Image Type (Тип изображения)

> Фиксатор,
> - Кнопка фиксатора

> Ручной режим,
> - Сканирование в режиме Full Auto (Автоматический)

> Зеркальное отражение,
> - Пользование кнопкой Mirroring (Зеркальное отражение)

> Сброс,
> - Пользование кнопкой Reset (Сброс)

> Кнопка Scan,
> - Пользование кнопкой Scan (Сканировать)

> Установки,
> - Пользование диалоговым окном Settings (Установки)

> Корректировка тоновоспроизведения,
> - Применение предустановленной кривой тоновоспроизведения

> Масштаб просмотра,
> - Пользование кнопкой Zoom Preview (Масштаб просмотра)
> - Пользование кнопкой Zoom Preview (Масштаб просмотра)

Кнопки управления на сканере,

- Световой индикатор и кнопки управления

- Пользование кнопкой Start (Пуск)

- Пользование кнопкой Photo Print (Печать фотографий)

- Пользование кнопкой Scan to E-mail (Сканировать в электронное почтовое отправление)

- Пользование кнопкой Scan to Web (Сканировать в Web)

- Присвоение другого назначения кнопкам в Windows

Каретка,

- Части сканера

Цветные каналы изображений,

- Цветные каналы изображений

Чистка сканера,

- Чистка сканера

Кнопка Color Adjustment (Регулировка цвета),

- Балансировка яркости полутонов

Избыток тона (интенсивность цвета),

- Балансировка яркости полутонов

Цветной документ,

- Цветной документ

Система управления цветом,

- ICM (в Windows) или ColorSync (в Macintosh)

Цветная фотография,

- Цветная фотография

Цветная фотография (42-битная),

- Цветная фотография (42-битная)

Сглаживание цветовых переходов,

- Рисунок

- Сглаживание цветовых переходов

ColorSync,

- ICM (в Windows) или ColorSync (в Macintosh)

Конфигурация,

- Выполнение конфигурационных установок

> вкладка,
> - Меню Preview (Предварительный просмотр)
> - Меню Color (Цвет)
> - Меню Other (Остальное)

Установление контакта с представительством фирмы EPSON,

- Общие сведения

Постоянная автоэкспозиция,

- Регуляторы цвета

Копировать,

- Общие сведения

- Копировать

Copy & Fax (Копировать и передать данные на факсимильное устройство),

- Copy & Fax (Копировать и передать данные на факсимильное устройство)

Авторское право,

- Укладка документа на стекло планшета сканера

Примеры муара,

- Муар на сканированном изображении.

Имя кривой,

- Список имен кривых тоновоспроизведения

Техническая поддержка покупателя,

- Общие сведения

Настройка

> Автоматический режим,
> - Настройка установок автоматического режима

> Ручной режим,
> - Пользование диалоговым окном Settings (Установки)
> - Выполнение конфигурационных установок

Затемнение,

- Применение предустановленной кривой тоновоспроизведения

- Список имен кривых тоновоспроизведения

Разъем для подключения сетевого адаптера,

- Части сканера

Устранение растрового муара,

- Устранение растрового муара

Адресат результата,

- Выбор адресата результата

Имя адресата результата,

- Имя адресата результата

Диалоговое окно

> Регулировка цвета,
> - Балансировка яркости полутонов

> Конфигурация,
> - Выполнение конфигурационных установок

> Адресат результата,
> - Кнопка Destination (Адресат результата)

> Регуляторы изображения,
> - Регулировка значения параметра Белая точка

> Тип изображения,
> - Кнопка Image Type (Тип изображения)

> Установки,
> - Пользование диалоговым окном Settings (Установки)

> Корректировка тоновоспроизведения,
> - Применение предустановленной кривой тоновоспроизведения

Display,

- ICM (в Windows) или ColorSync (в Macintosh)

Документ,

- Укладка документа на стекло планшета сканера

Крышка сканера,

- Части сканера

- Снятие крышки сканера

Источник документа,

- Выбор источника документа

Стекло планшета сканера для укладки документов,

- Части сканера

Распознание типа документа,

- Сканирование в автоматическом режиме

Удаление нежелательного цвета,

- Удаление нежелательного цвета

Электротехнические характеристики,

- Сканер Perfection 1250

- Сканер Perfection 1650

Характеристики окружающих условий,

- Окружающие условия

Утилита EPSON Smart Panel,

- Общие сведения

- О приложениях в окне утилиты EPSON Smart Panel

- Присвоение назначений приложениям в окне утилиты EPSON Smart Panel

Принтер EPSON Stylus (Fine),

- Список адресатов результата

Принтер EPSON Stylus (Photo),

- Список адресатов результата

Утилита EPSON TWAIN,

- Об утилите EPSON TWAIN

Ошибка,

- Световой индикатор ошибок

Экспозиция,

- Сканирование в автоматическом режиме

- Регулировка значения Белой точки

Быстрый просмотр,

- Быстрый просмотр

Факс,

- Список адресатов результата

Формат файла,

- Сохранение сканированного изображения

Размер файла,

- Индикатор размера сохраненного файла

Слайд-модуль,

- Пользователям сканера Perfection 1250

- Пользователям сканера Perfection 1650 Photo

- Пользователям сканера Perfection 1650

Технические характеристики

- Крышка, объединенная со слайд-модулем, сканера Perfection 1650 Photo

- Для сканера Perfection 1250

- Для сканера Perfection 1650

Держатель фотопленки

> Сканер Perfection 1250,
> - Распаковка слайд-модуля

> Сканер Perfection 1650,
> - Распаковка слайд-модуля
> - Держатели фотопленки

> Сканер Perfection 1650 Photo,
> - Распаковка

Планшет сканера,

- Выбор источника документа

Низкая контрастность,

- Применение предустановленной кривой тоновоспроизведения

- Список имен кривых тоновоспроизведения

Люминесцентная лампа,

- Замена люминесцентной лампы

Автоматический режим,

- Сканирование в автоматическом режиме

Кнопка Full Preview (Полноэкранный просмотр)

> Просмотр,
> - Пользование кнопкой Full Preview (Полноэкранный просмотр)

> Эскизный просмотр,
> - Пользование кнопкой Full Preview (Полноэкранный просмотр)

Параметр Гамма,

- Регулировка параметра Гамма

Баланс яркости полутонов,

- Балансировка яркости полутонов

Полутон,

- Полутон

Высота,

- Размеры ширины и высоты

Высокий контраст,

- Применение предустановленной кривой тоновоспроизведения

- Список имен кривых тоновоспроизведения

Белая точка,

- Регулировка значения параметра Белая точка

ICM,

- ICM (в Windows) или ColorSync (в Macintosh)

Рисунок,

- Рисунок

Кнопка Image Controls (Регуляторы изображения),

- Регулировка значения параметра Белая точка

Определение области изображения,

- Сканирование в автоматическом режиме

Размеры изображения,

- Определение размеров сканируемого и сканированного изображения

Тип изображения,

- Выбор типа изображения

Имя типа изображения,

- Имя типа изображения

Методы инициализации,

- Методы инициализации

Инициализация установок утилиты EPSON TWAIN,

- Сбросить все

Крышка сканера, объединенная со слайд-модулем,

- Части сканера

- Пользователям сканера Perfection 1650 Photo

Технические характеристики USB-интерфейса

- Сканер Perfection 1250

- Сканер Perfection 1650

Люминесцентная лампа,

- Замена люминесцентной лампы

Лазерный принтер,

- Список адресатов результата

Световой индикатор,

- Сканер Perfection 1250

- Сканер Perfection 1650

Горит,

- Применение предустановленной кривой тоновоспроизведения

- Список имен кривых тоновоспроизведения

Линейная,

- Применение предустановленной кривой тоновоспроизведения

- Список имен кривых тоновоспроизведения

Список

> Адресат результата,
> - Список адресатов результата

> Тип изображения,
> - Список типов изображений

> Имя кривой тоновоспроизведения,
> - Список имен кривых тоновоспроизведения

> Установки, заданные пользователем,
> - Пользование диалоговым окном Settings (Установки)

Кнопка фиксации,

- Кнопка фиксации

Ручная оптимизация изображений,

- Рекомендуемый порядок регулировки

Выделяющая рамка,

- Пользование выделяющей рамкой

Кнопка Mirroring (Зеркальное отражение),

- Эскизный просмотр

- Пользование кнопкой Mirroring (Зеркальное отражение)

Режим

> Автоматический,
> - Сканирование в автоматическом режиме

> Ручной режим,
> - Общие сведения об окне Manual Mode (Ручной режим)

Муар

- Цветной документ

- Устранение растрового муара

- Муар в сканированном изображении

Несканируемая область,

- Кромки документа не сканируются

OCR (Оптическое распознание символов),

- Список адресатов результата

- Оптимизация сканирования текста для оптического разпознания символов

Сканирование с оптическим распознанием символов

> Повышение возможностей распознания символов,
> - Повышение возможностей распознания символов

> Возможные проблемы с распознанием текста,
> - Возможные проблемы с распознанием текста

Прояснение теней,

- Применение предустановленной кривой тоновоспроизведения

- Список имен кривых тоновоспроизведения

Оптимизация изображения,

- Рекомендуемый порядок регулировки

Дополнительные устройства,

- Пользователям сканера Perfection 1250

- Пользователям сканера Perfection 1650

Разъем для подключения дополнительных устройств,

- Части сканера

Выходные параметры,

- Выходные параметры

Утилита Photo Print,

- Общие сведения

- Утилита Photo Print

Кнопка Photo Print,

- Кнопки управления

- Кнопки управления на сканере

- Пользование кнопкой Photo Print

- Утилита Photo Print

Программа Photoshop,

- Общие сведения

- Программа Photoshop (для пользователей сканера Perfection 1650 Photo)

Глубина цвета,

- Глубина цвета

Просмотр,

- Просмотр

- Просмотр

Кнопки Preview (Просмотр),

- Пользование кнопками Preview (Просмотр)

Просмотр изображений,

- Просмотр

- Эскизный просмотр

Окно просмотра,

- Общие сведения об окне просмотра

Закрепление

> Крышка сканера,
> - Снятие крышки сканера

> Крышка, объединенная со слайд-модулем,
> - Снятие крышки, объединенной со слайд-модулем (для пользователей сканера Perfection 1650 Photo)

Подложка для непрозрачных оригиналов,

- Снятие и установка подложки для непрозрачных оригиналов

Непрозрачные документы,

- Сканирование непрозрачных документов

Непрозрачные документы, слайд-модуль

> Сканер Perfection 1250,
> - Сканирование обычных непрозрачных документов

> Сканер Perfection 1650,
> - Сканирование обычных непрозрачных документов

> Сканер Perfection 1650 Photo,
> - Сканирование обычных непрозрачных документов

Снятие

> Крышка сканера,
> - Снятие крышки сканера

> Крышка, объединенная со слайд-модулем,
> - Снятие крышки, объединенной со слайд-модулем (для пользователей сканера Perfection 1650)

Замена люминесцентной лампы,

- Замена люминесцентной лампы

Сброс,

- Пользование кнопкой Reset (Сброс)

Разрешение,

- Разрешение

- Выбор разрешения

Кнопка Return (Возврат),

- Эскизный просмотр

- Пользование кнопкой Zoom Preview (Масштаб просмотра)

Насыщенность цвета,

- Регулировка параметра Насыщенность

Сохранение установок просмотренного изображения,

- Сохранение установок просмотренного изображения

Масштабная шкала,

- Ползунок масштабной шкалы

Индикатор масштаба,

- Индикатор масштаба

Сканирование,

- Пользование кнопкой Scan (Сканировать)

Сканирование для создания изобразительного материала,

- Общие сведения

- Сканирование для создания изобразительного материала

Сканер,

- Чистка сканера

- Перевозка сканера

Результаты сканирования,

- Присвоение другого назначения кнопкам управления в Windows

Сканирование

> непрозрачные документы,
> - Сканирование непрозрачных оригиналов

> текст,
> - Оптимизация сканирования текста для оптического распознания символов

> прозрачные оригиналы,
> - Сканирование прозрачных оригиналов

Режим сканирования,

- Режим сканирования

Технические характеристики процесса сканирования,

- Сканер Perfection 1250

- Сканер Perfection 1650

Сканирование в программное приложение,

- Общие сведения

- Сканирование в программное приложение

Сканирование в электронное почтовое отправление,

- Общие сведения

- Сканирование в электронное почтовое отправление

Кнопка Scan to E-mail (Сканировать в электронное почтовое отправление),

- Кнопки управления

- Кнопки управления на сканере

- Пользование кнопкой Scan to E-mail (Сканировать в электронное почтовое отправление)

- Сканирование в электронное почтовое отправление

Сканирование в файл,

- Общие сведения

- Сканирование в файл

Сканирование в оптическую систему распознания символов,

- Общие сведения

- Сканирование в оптическую систему распознания символов

Сканирование в Web,

- Общие сведения

- Сканирование в Web

Кнопка Scan to Web (Сканировать в Web),

- Кнопки управления

- Кнопки управления на сканере

- Пользование кнопкой Scan to Web (Сканировать в Web)

- Сканирование в Web

Экран/Web,

- Список адресатов результата

Параметр Черная точка,

- Регулировка параметра Черная точка

Размер файла сканируемого изображения,

- Определение размеров файла сканируемого и сканированного изображений

Технические характеристики

> Сетевой адаптер,
> - Сканер Perfection 1250
> - Сканер Perfection 1650

> электротехнические,
> - Сканер Perfection 1250
> - Сканер Perfection 1650

> окружающей среды,
> - Окружающая среда

> Слайд-модуль,
> - Для сканера Perfection 1250
> - Для сканера Perfection 1650

> Крышка, объединенная со слайд-модулем,
> - Крышка, объединенная со слайд-модулем, сканера Perfection 1650 Photo

> сканирование,
> - Сканер Perfection 1250
> - Сканер Perfection 1650

> Стандарты безопасности,
> - Сканер
> - Сетевой адаптер

> Требования к компьютерной системе,
> - Требования к компьютерной системе

> USB-интерфейс,
> - Сканер Perfection 1250
> - Сканер Perfection 1650

sRGB,

- ICM (в Windows) или ColorSync (в Macintosh)

Стандарты,

- Сканер

- Сетевой адаптер

Кнопка Start (Пуск),

- Кнопки управления

- Кнопки управления на сканере

- Пользование кнопкой Start (Пуск)

- Присвоение другого назначения программному приложению в окне утилиты EPSON Smart Panel

Размер сохраненного файла,

- Индикатор размера сохраненного файла

Требования к компьютерной системе

> в Macintosh,
> - Для компьютеров Macintosh

> в Windows,
> - Для IBM-совместимых компьютеров

Размер файла сканированного изображения,

- Определение размеров файла сканируемого и сканированного изображений

Техническая поддержка покупателя,

- Для пользователей из России и стран СНГ

Технология улучшения текстовых участков,

- Опция черно-белое

Текст (Удаление фона),

- Текст (Удаление фона)

Текст/Штриховая графика,

- Текст/Штриховая графика

Технология улучшения текстовых участков,

- Опция черно-белое

Эскизный просмотр ,

- Эскизный просмотр

- Эскизный просмотр

Кнопка Tone Correction (Корректировка тоновоспроизведения),

- Применение предустановленной кривой тоновоспроизведения

Кривая тоновоспроизведения,

- Применение предустановленной кривой тоновоспроизведения

- Пользование кривой тоновоспроизведения

- Сохранение собственной кривой тоновоспроизведения

Редактор кривой тоновоспроизведения,

- Редактор кривой тоновоспроизведения

Список имен кривых тоновоспроизведения,

- Список имен кривых тоновоспроизведения

TPU: Color Neg. Film (Слайд-модуль: Цветная негативная фотопленка),

- Выбор источника документа

TPU: Monochrome Neg. Film (Слайд-модуль: Монохромная негативная фотопленка),

- Выбор источника документа

TPU: Pos. Film (Слайд-модуль: диапозитив),

- Выбор источника документа

Прозрачные оригиналы,

- Сканирование прозрачных оригиналов

> Сканер Perfection 1250,
> - Укладка фотопленки или слайда

> Сканер Perfection 1650,
> - Держатели фотопленки

> Сканер Perfection 1650 Photo,
> - Укладка фотопленки или слайдов

Транспортный фиксатор,

- Части сканера

Перевозка сканера,

- Перевозка сканера

TWAIN,

- О TWAIN-совместимых программных приложениях

Удаление утилиты EPSON TWAIN,

- Удаление утилиты EPSON TWAIN

Единица измерения,

- Меню Units (Единицы измерения)

Нерезкая маска,

- Выбор функции Unsharp Mask (Нерезкая маска)

Обновление операционной системы компьютера,

- Обновление операционной системы компьютера с Windows 98 на Windows Me или Windows 2000

Технические характеристики USB-интерфейса,

- Сканер Perfection 1250

- Сканер Perfection 1650

USB-порт,

- Части сканера

Ширина,

- Размеры ширины и высоты

Ширина и высота изображения,

- Определение размеров сканируемого и сканированного изображения

Кнопка Zoom Preview (Масштаб просмотра)

> Просмотр,
> - Пользование кнопкой Zoom Preview (Масштаб просмотра)

> Эскизный просмотр ,
> - Пользование кнопкой Zoom Preview (Масштаб просмотра)