Основной режим сканирования / Пользование слайд-модулем

# Пользователям сканера Perfection 1650

> Распаковка слайд-модуля
> Снятие крышки сканера
> Снятие крышки сканера, объединенной со слайд-модулем (для пользователей сканера Perfection 1650 Photo)
> Установка слайд-модуля
> Держатели фотопленки
> Укладка фотопленки или слайдов
> Сканирование обычных непрозрачных оригиналов

Дополнительный слайд-модуль (B81317 ) позволяет легко сканировать негативные фотопленки и слайды после установки его на сканер. Слайд-модуль имеет малые размеры, так что его можно легко закрепить или снять, когда попеременно сканируете прозрачные и обычные непрозрачные (бумажные) оригиналы.

## Распаковка слайд-модуля

При первом вскрытии упаковки обязательно убедитесь в наличии всех указанных частей. В случае отсутствия или повреждения какой-либо части немедленно обращайтесь к дилеру фирмы EPSON. Не выбрасывайте упаковку слайд-модуля после распаковки, поскольку ее можно снова использовать для хранения слайд-модуля, когда не будете сканировать прозрачные оригиналы.

#### Слайд-модуль

#### Держатели фотопленки

35-мм фотопленка (несколько кадров) | Слайд 4 x 5 дюймов
120/220 (6 см x 9 см фотопленка) | 35-мм фотопленка (один кадр) Примечание: Не поддерживается сканером Perfection 1650 или Perfection 1650 Photo.

[К началу]

## Снятие крышки сканера

Выполните следующие действия для снятия крышки сканера.

| Откройте крышку сканера.

| Вытяните крышку прямо вверх.

| Примечание:

| По окончании сканирования прикрепите крышку сканера в порядке обратном ее снятию.

[К началу]

## Снятие крышки сканера, объединенной со слайд-модулем (для пользователей сканера Perfection 1650 Photo)

Выполните следующие действия для снятия крышки сканера, объединенной со слайд-модулем.

| Убедитесь, что сканер отсоединен от сети.

| Отсоедините кабель питания слайд-модуля, встроенного в крышку сканера, от разъема сканера для подключения дополнительных устройств.

| Откройте крышку сканера, объединенную со слайд-модулем.

| Вытяните крышку сканера, объединенную со слайд-модулем прямо вверх.

| Примечание:

| По окончании сканирования прикрепите крышку сканера, объединенную со слайд-модулем, в порядке обратном ее снятию.

[К началу]

## Установка слайд-модуля

Выполните следующие действия для установки на сканер дополнительного слайд-модуля.

| Проверьте, чтобы сканер был отключен от сети и выключен.

| Снимите простую крышку сканера или крышку сканера, объединенную со слайд-модулем. Подробнее см. Снятие крышки сканера или Снятие крышки сканера, объединенной со слайд-модулем (для пользователей сканера Perfection 1650 Photo) .

| Установите слайд-модуль на стекло планшета сканера так, чтобы его петли были обращены в заднюю сторону сканера, а сам слайд-модуль опирался на стекло планшета сканера.

| Подсоедините разъем слайд-модуля к разъему сканера для подключения дополнительных устройств.

| Подключите сканер к сети.

| Включите слайд-модуль.

[К началу]

## Держатели фотопленки

Установив слайд-модуль, вы можете сканировать прозрачные оригиналы, например, позитивные и негативные фотопленки, просвечивая оригинал. В следующих разделах объясняется, как сканировать прозрачные оригиналы.

Четыре держателя фотопленки входят в комплект слайд-модуля. Чтобы сканировать фотопленку, смотрите указания ниже.

| Предостережение:

| Держите фотопленку за края или дополнительно воспользуйтесь перчатками. Прикасание к поверхности пленки оголенными руками может привести к тому, что на поверхности пленки останутся отпечатки пальцев или другие следы грязи.

| Примечание:

| Если вы планируете сканировать прозрачные оригиналы с помощью приложения утилиты EPSON Smart Panel, то подробности см. в документации к утилите EPSON Smart Panel.

| Если вы планируете сканировать прозрачные оригиналы с помощью утилиты EPSON Photo Print, то подробности см. в документации к утилите EPSON Photo Print.

| Стороной основы фотопленки является сторона, на которых проставляется имя производителя фотопленки и идентификационные номера фотопленки.

### 35-мм фотопленка (несколько кадров)

Вставьте полосу фотопленки в держатель 35-мм фотопленки, рассчитанный на несколько кадров, повернув фотопленку основой книзу.

### 120/220 (6 см x 9 см) фотопленка

Вставьте полосу фотопленки в держатель фотопленки размером 120/220 (6 см x 9 см), повернув фотопленку основой книзу.

### 4 x 5 дюйма фотопленка

Вставьте полосу фотопленки в держатель фотопленки размером 4 x 5 дюйма, повернув фотопленку основой книзу.

[К началу]

## Укладка фотопленки или слайдов

Вы можете сканировать слайды и фотопленки в границах области сканирования слайд-модуля, равную 4 x 5 дюйма (101,6 x 127 мм).

| Примечание:

| Протрите изнутри крышку слайд-модуля, стекло планшета сканера и узкое окно рядом с петлями перед сканированием прозрачных оригиналов.

| Необходимо выбрать пункт TPU: Color Neg. Film (Слайд-модуль: цветная негативная фотопленка) , TPU: Monochrome , Neg. Film (Слайд-модуль: монохромная негативная фотопленка) или TPU: Pos. Film (Слайд-модуль: диапозитив) среди установок Document Source (Источник документа) в окне Manual mode (Ручной режим) в зависимости от типа сканируемой фотопленки (негативная или позитивная). Программа сканера автоматически контролирует действие слайд-модуля.

Выполните следующие действия для укладки фотопленки или слайдов.

| Предостережение:

| Держите фотопленку за края или дополнительно воспользуйтесь перчатками. Прикасание к поверхности пленки оголенными руками может привести к тому, что на поверхности пленки останутся отпечатки пальцев или другие следы грязи.

| Откройте крышку слайд-модуля, придерживая его основание.

| Уложите прозрачный оригинал сканируемой стороной на стекло планшета сканера в окне слайд-модуля, как показано ниже.

> Укладка 35-мм фотопленки (несколько кадров)
> Укладка фотопленки размером 120/220 (6 см x 9 см)
> Укладка фотопленки размером 4 x 5 дюйма
> Укладка слайда
> Укладка слайдов

##### Укладка 35-мм фотопленки (несколько кадров)

> Если вы сканируете полосу 35-мм фотопленки с несколькими кадрами, то используйте держатель для 35-мм фотопленки, рассчитанный на несколько кадров, чтобы установить фотопленку.

|  | Примечание:

|  | Положите держатель фотопленки на стекло планшета сканера, совмещая с верхним левым углом слайд-модуля.

##### Укладка фотопленки размером 120/220 (6 см x 9 см)

> При сканировании фотопленки размером 120/220 (6 см x 9 см) или аналогичной используйте держатель фотопленки, как показано ниже.

##### Укладка фотопленки размером 4 x 5 дюйма

> Если размер фотопленки составляет 4 x 5 дюйма или аналогичный, то используйте держатель фотопленки, как показано ниже.

##### Укладка слайда

> При сканировании слайда кладите его прямо на стекло планшета сканера и совместите его с верхним правым углом слайд-модуля.

##### Укладка слайдов

> В случае сканирования нескольких слайдов или прозрачных оригиналов, которые не входят в держатель фотопленки, расположите их прямо на стекле планшета сканера. При нескольких слайдах обязательно располагайте каждый последующий слайд справа от предыдущего и без зазора между ними.

|  | Примечание:

|  | В случае сканирования нескольких слайдов и последующего их просмотра в эскизном режиме последовательность вывода изображений слайдов на экране монитора не будет соответствовать последовательности их фактического взаиморасположения. В эскизном режиме на экран монитора первым начинает выводится правое верхнее изображение и далее вниз по вертикали. См. Эскизный просмотр .

| Закройте слайд-модуль.

| Примечание:

| Убедитесь, что крышка слайд-модуля полностью закрыта; в противном случае вы не сможете получить качественные цветные изображения.

| Вы можете передвигать и регулировать положение 35-мм фотопленки, смещая пленку в держатели так, чтобы кадры, которые вы хотите сканировать, расположились в отверстии держателя фотопленки.

| Для удаления держателя фотопленки со стекла планшета сканера сместите его влево или вправо, а затем снимите со стекла планшета сканера.

| Оставьте открытым отверстие, показанное ниже, в противном случае цвета в сканированном изображении будут нарушены.

[К началу]

## Сканирование обычных непрозрачных оригиналов

Когда вы захотите вернуться к сканированию обычных непрозрачных оригиналов, вы можете просто выключить слайд-модуль, затем класть документы между ним и стеклом планшета сканера. Если вы не будете сканировать прозрачные оригиналы длительное время, то можете снять слайд-модуль и хранить его в оригинальной упаковке.

Снимите слайд-модуль в обратном порядке, как описано в разделе Установка слайд-модуля.

| Предостережение:

| При снятии слайд-модуля обязательно вначале отключите его.

| Примечание:

| В случае сканирования тонких оригиналов иногда вы можете увидеть на сканированных изображениях отпечаток нижней стороны слайд-модуля. В этом случае воспользуйтесь обычной крышкой сканера или крышкой сканера, объединенной со слайд-модулем, вместо дополнительного слайд-модуля.

| При пользовании утилитой EPSON Smart Panel для сканирования и последующей распечатки непрозрачных оригиналов, например, фотографий, вначале снимите дополнительный слайд-модуль и установите обычную крышку сканера или крышку сканера, объединенную со слайд-модулем.

| Примечание для пользователей сканера Perfection 1650 Photo:

| Убедитесь, что подложка для непрозрачных оригиналов прикреплена к крышке сканера объединенной со слайд-модулем, когда сканируете непрозрачные оригиналы.

[К началу]

Предыдущая