Расширенное сканирование / Сканирование в ручном режиме

# Общие сведения об окне Manual Mode (Ручной режим)

Ручной режим имеет много больше опций, которые дают больше возможностей в управлении процессом сканирования. Вы можете повысить резкость, скорректировать, улучшить или просмотреть изображения перед сканированием их в ручном режиме.

Окно Manual mode (Ручной режим) включает в себя указанные ниже опции и кнопки. Смотрите таблицу ниже, чтобы знать название каждой опции и кнопки и их функции.

Кнопка | Название | Функция
- | Document Source (Источник документа) | Выбирается источник документа. См. Выбор источника документа
- | Image Type (Тип изображения) | Выбирается тип сканируемого изображения. См. Выбор типа изображения
- | Destination (Адресат результата) | Выбирается адресат результата или выходное устройство. См. Выбор адресата результата
- | Resolution (Разрешение) | Задается разрешение. См. Выбор разрешения
- | Unsharp Mask (Нерезкая маска) | Повышает резкость изображения. См. Выбор фильтра Unsharp Mask (Нерезкая маска)
- | Source field (Область источника) | Указывается размер выведенного на экран изображения или задается в окне Preview (Предварительный просмотр). См. Определение размеров сканируемого и сканированного изображения
- | Target field (Конечная область) | Указывается размер изображения на выходе. См. Определение размеров сканируемого и сканированного изображения
| Кнопка Image Controls (Регуляторы изображения) | Оптимизирует изображение. См. Регулировка яркости и контрастности
| Кнопка Tone Correction (Корректировка тоновоспроизведения) | Оптимизирует изображение. См. Применение предустановленной кривой тоновоспроизведения
| Кнопка Color Adjustment (Регулировка цвета) | Оптимизирует изображение. См. Регулировка цвета
| Кнопка Auto Exposure (Автоэкспозиция) | Автоматически оптимизируется экспозиция изображения. См. Пользование кнопкой Auto Exposure (Автоэкспозиция)
| Кнопка Reset (Сброс) | Возвращает измененные регулировочные установки изображения к их состоянию по умолчанию. См. Пользование кнопкой Reset (Сброс)
| Кнопка Auto Locate (Автоматическое определение области изображения) | Сканеру подается команда автоматически определять область изображения и отбирать нужное изображение. См. Пользование кнопкой Auto Locate (Автоматическое определение области изображения)
| Кнопка Full Preview (Полноэкранный просмотр) | Предварительный просмотр изображения. См. Общие сведения об окне предварительного просмотра
| Кнопка Zoom Preview (Масштаб просмотра) | Просмотр части изображения в окне Preview (Предварительный просмотр). См. Пользование кнопкой Zoom Preview (Масштаб просмотра)
| Кнопка Scan (Сканировать) | Сканируется изображение или область внутри выделяющей рамки в окне Preview (Предварительный просмотр). См. Пользование кнопкой Scan (Сканировать)
| Кнопка Settings (Установка) | Просмотр всех установок для просматриваемого в настоящий момент изображения. См. Пользование диалоговым окном Settings (Установка)
| Кнопка Configuration (Конфигурация) | Выполняются установки, которые отражаются в окне предварительного просмотра. См. Выполнение конфигурационных установок
| Кнопка Full Auto mode (Автоматический режим) | Включает автоматический режим. См. Сканирование в автоматическом режиме
| Кнопка Close (Закрыть) | Закрывает окно Manual mode (Ручной режим).
| Кнопка Help (Справка) | Доступ к оперативной справке.

| Примечание:

| Если какие-то установки появятся тусклыми или не будут присутствовать в окне Manual mode (Ручной режим), то их невозможно выбрать, в связи с возможностями данного типа сканера или выбором других установок.

| Подробнее о каждой установке утилиты EPSON TWAIN см. оперативную справку.

| Примечание для пользователей Macintosh:

| Большинство иллюстраций, приведенных в данном разделе, относятся к операционной системе Windows, поэтому они могут отличаться по виду от тех, что вы можете видеть у себя на экране монитора. Указания остаются теми же самыми, за исключением отмеченных.

[К началу]

Далее