Основной режим сканирования / Сканирование изображения

# Автоматическое сканирование

При автоматическом сканировании характеристики изображения автоматически оптимизируются. Вы можете быстро и легко сканировать, не изменяя сложных установок автоматического режима.

Выполните следующие действия для сканирования непрозрачных и прозрачных оригиналов в автоматическом режиме.

| Примечание:

| В автоматическом режиме вы можете сканировать цветные прозрачные оригиналы (цветные фотопленки). При желании сканировать монохромные негативные пленки перейдите на ручной режим.

| Обязательно используйте держатели фотопленок, когда сканируете прозрачные оригиналы в автоматическом режиме. Пользователи сканера Perfection 1250 см. Укладка фотопленки и слайда . Пользователи сканера Perfection 1650 Photo см. Укладка фотопленки и слайдов . Пользователи сканера Perfection 1650 см. Укладка фотопленки и слайдов

| Примечание для пользователей операционной системы Macintosh:

| Большинство иллюстраций, приведенных здесь, сделаны на примере операционной системы Windows, поэтому они могут отличаться по виду от тех, что будут у вас на экране монитора. Указания одни и те же, за исключением особо отмеченных.

| Запустите TWAIN-совместимое программное приложение. (В качестве примера здесь используется ArcSoft PhotoImpression.)

| Щелкните на кнопке Get Photo (Считать фото) и затем щелкните на кнопке Camera/Scanner (Камера/Сканер) в основном окне.

| Выберите утилиту EPSON TWAIN 5 в списке Select Source (Выбор источника) и щелкните на кнопке Acquire (Сканировать предварительно) (для пользователей Windows) или OK (для пользователей Macintosh), чтобы открыть утилиту EPSON TWAIN 5.

|  | Примечание:

|  | Обычно приходится выбирать утилиту EPSON TWAIN 5 только при первом пользовании сканером с выбранным программным приложением.

|  | Конкретные установки смотрите в документации к этому программному приложению.

| Появится следующее окно.

> Утилита EPSON TWAIN автоматически просматривает изображение и определяет источник и тип документа. См. Установка Document Type Recognition (Распознание типа документа)

> Если вы хотите сделать дополнительные установки, то щелкните на кнопке Cancel (Отмена) , а затем щелкните на кнопке OK (для пользователей Windows) или на стрелке в нижнем левом углу окна (для пользователей Macintosh), чтобы открыть меню настройки для автоматического режима. Дополнительные подробности см. Настройка установок автоматического режима .

> При желании перейти на ручной режим щелкните на кнопке Cancel (Отмена) , а затем щелкните на кнопке Manual mode (Ручной режим) , чтобы открыть окно Manual mode (Ручной режим). Дополнительную информацию о ручном режиме см. Общие сведения об окне Manual Mode (Ручной режим) .

|  | Примечание:

|  | В зависимости от того, какое изображение вы хотите сканировать, вы можете не получить желаемого сканированного изображения. В этом случае сканируйте изображение в ручном режиме.

|  | Вы не можете щелкнуть на кнопке Cancel (Отмена) , когда сканер прогревается.

| После того, как утилита EPSON TWAIN просмотрит и распознает тип документа, появится следующее окно. Вы можете увидеть сообщение о типе документа и соответствующий значок в этом окне.

> Утилита EPSON TWAIN автоматически устанавливает установки Image Location (Определение области изображения) и Exposure (Экспозиция) , а затем начинает сканировать. В случае сканирования нескольких фотографий будет указываться число отсканированных изображений.

> Для отмены сканирования щелкните на кнопке Cancel (Отмена) .

| Сканированное изображение посылается в программное приложение.

| Примечание:

| При использовании некоторых программных приложений невозможно сканирование подряд нескольких изображений.

| Если вы не можете сканировать прозрачные оригиналы в автоматическом режиме, то перейдите на ручной режим и используйте выделяюшую рамку. Подробности см. Вы не можете сканировать фотопленку в автоматическом режиме или режиме эскизного просмотра .

| вы не можете сканировать изображение, объем видеоданных которого превышает имеющуюся свободную оперативную память и объем свободной памяти на жестком диске. При попытке сканировать чрезмерно большое по объему видеоданных изображение на экране появится предупреждающее сообщение об этом.

| Информацию о дальнейшем редактировании сканированных изображений см. в документации к используемому программному приложению.

| После того, как сканировали изображение, обязательно сохраните его в файле или экспортируйте.

| Режим, на котором вы закончили работать последний раз, включится снова при очередном запуске утилиты EPSON TWAIN.

#### Установка Document Type Recognition (Распознание типа документа)

Изображение автоматически распознается как один из следующих типов документов:

Источник документа | Тип документа | Значок
Непрозрачный | Цветная фотография |
Черно-белая фотография
Рисунок |
Текст/Штриховая графика |
Цветной документ |
Черно-белый документ
Фотопленка | Цветная негативная фотопленка |
Цветная позитивная фотопленка

#### Установка Image Location (Определение области изображения)

Auto Locate (Автоматическое определение области изображения): | Сканер автоматически находит и отбирает нужное изображение. Изображение появляется без белого окаймления. (Если типом оригинала является документ или Текст/Штриховая графика, то поле размером 2 мм добавляется по всему контуру области изображения.) Когда типом документа является фотография или фотопленка, функция Auto Locate применяется по отношению к каждой фотографии по отдельности; в противном случае произойдет охват целиком всей области изображения.
Detect Skew Angle (Определить угол перекоса): | Сканер автоматически определяет перекос сканируемого изображения. Когда типом документа является фотография или фотопленка, функция Detect Skew Angle применяется по отношению к каждой фотографии по отдельности. Если типом документа является Текст/Штриховая графика происходит охват целиком всей области изображения.

#### Установка Exposure (Экспозиция)

Сканер автоматически оптимизирует экспозицию изображения, установленного функцией Auto Locate. Параметры Гамма, Белая и Черная точка задаются автоматически.

[К началу]

Предыдущая | Далее