Основной режим сканирования / Сканирование изображения

# Укладка документа на стекло планшета сканера

Прежде чем сканировать документ, позаботьтесь о том, чтобы не нарушать чужие авторские права на документ. Не сканируйте печатные материалы, прежде чем не разберетесь с авторскими правами на них.

| Предостережение:

| Не кладите тяжелые предметы поверх стекла планшета сканера. Также не давите на стекло планшета сканера с чрезмерным усилием.

| Расположите сканер на горизонтальной плоской устойчивой поверхности.

| Подключите сканер к сети.

| Включите компьютер и убедитесь, что световой индикатор сканера постоянно горит зеленым светом.

| Откройте крышку сканера и убедитесь, что люминесцентная лампа на каретке включена.

|  | Примечание для пользователей сканера Perfection 1250:

|  | Люминесцентная лампа отключится, если вы отсоедините USB-кабель, а также снова включится, если вы вновь подсоедините USB-кабель.

|  | Примечание для пользователей сканера Perfection 1650:

|  | Люминесцентная лампа отключится, если никаких команд не поступит от компьютера в течение 15 минут. Это нормально и лампа снова включится, как только вы начнете сканировать.

|  | Примечание для пользователей сканера Perfection 1650 Photo:

|  | Проверьте, что подложка для непрозрачных оригиналов прикреплена к крышке сканера, объединенной со слайд-модулем. См. Снятие и крепление подложки для непрозрачных оригиналов

| Положите документ на стекло планшета сканера сканируемой стороной вниз. Проверьте, что документ совмещен с установочной меткой, как показано ниже.

> Пользователям сканера Perfection 1250

> Совместите середину документа с установочной меткой.

|  | Примечание для пользователей сканера Perfection 1250:

|  | Полоса шириной не более 5 мм от горизонтальной и вертикальной кромок стекла планшета сканера не сканируется.

> Пользователям сканера Perfection 1650

|  | Примечание для пользователей сканера Perfection 1650:

|  | Полоса шириной не более 2 мм от горизонтальной кромки и 1,5 мм от вертикальной кромки стекла планшета сканера не сканируется.

> 1. Не более 2 мм
> 2. Не более 1,5 мм

| Аккуратно закройте крышку сканера, так чтобы не сместить документ.

| Примечание:

| Всегда поддерживайте стекло планшета сканера в чистом виде. Указания см. Чистка сканера .

| Не оставляйте фотографии на длительное время на стекле планшета сканера, поскольку они могут прилипнуть к нему.

| Не кладите тяжелые предметы сверху сканера.

| Для сканирования толстых и больших документов можно снять крышку сканера, чтобы было легче выровнить положение документа. См. Снятие крышки сканера или Снятие крышки сканера, объединенной со слайд-модулем (пользователям сканера Perfection 1650 Photo)

| Невозможно сканировать изображения, необходимый объем памяти для сканирования которых превышает объем свободной оперативной памяти или свободной памяти на жестком диске. В случае попытки сканирования чрезмерно большого по затратам памяти изображения на экране появится предупреждающее сообщение об этом.

[К началу]

Предыдущая | Далее