Технические характеристики

# USB-интерфейс

> Сканер Perfection 1250
> Сканер Perfection 1650

## Сканер Perfection 1250

Тип интерфейса: | Universal Serial Bus Specification Revision 1.1 (Универсальная последовательная шина, модификация технических характеристик 1.1)
Электротехнический стандарт: | Полноскоростной режим (12 Mбит/с), универсальная последовательная шина, модификация технических характеристик 1.1
Тип разъема: | Один гнездовой разъем типа B
Конфигурация: |

Элемент | Описание
Устройство | Полноскоростной режим (12 Mбит/с) Класс: Определен продавцом Идентификация продавца: 0x04B8 (Seiko Epson Corp.) Идентификация изделия: 0x010F
Конфигурация | Характеристики: с автономным источником питания. Дистанционная активизация: не поддерживается. Максимальный потребляемый ток по видеошине: 2 мA (5 В)
Интерфейс | Без альтернативной замены Класс: Определен продавцом
Конечная точка массива данных на ВХОДЕ | Максимальный объем передаваемых данных: 64 байта
Конечная точка массива данных на ВЫХОДЕ | Максимальный объем передаваемых данных: 64 байта
Дескриптор строки | Идентификация языка: US English (американский вариант английского языка) 1: Производитель: "EPSON" 2: Изделие: "EPSON Scanner 010F"

[К началу]

## Сканер Perfection 1650

Тип интерфейса: | Universal Serial Bus Specification Revision 1.1 (Универсальная последовательная шина, модификация технических характеристик 1.1)
Электротехнический стандарт: | Полноскоростной режим (12 Mбит/с), универсальная последовательная шина, модификация технических характеристик 1.1
Тип разъема: | Один гнездовой разъем типа B
Конфигурация: |

Элемент | Описание
Устройство | Полноскоростной режим (12 Mбит/с) Класс: Определен продавцом Идентификация продавца: 0x04B8 (Seiko Epson Corp.) Идентификация изделия: 0x0110
Конфигурация | Характеристики: с автономным источником питания. Дистанционная активизация: не поддерживается. Максимальный потребляемый ток по видеошине: 2 мA (5 В)
Интерфейс | Без альтернативной замены Класс: Определен продавцом
Конечная точка массива данных на ВХОДЕ | Максимальный объем передаваемых данных: 64 байта
Конечная точка массива данных на ВЫХОДЕ | Максимальный объем передаваемых данных: 64 байта
Дескриптор строки | Идентификация языка: US English (американский вариант английского языка) 1: Производитель: "EPSON" 2: Изделие: "EPSON Scanner"

[К началу]

Предыдущая | Далее