Основной режим сканирования / Пользование слайд-модулем

# Пользователям сканера Perfection 1250

> Распаковка слайд-модуля
> Установка слайд-модуля
> Укладка фотопленки или слайда
> Сканирование обычных непрозрачных оригиналов

Слайд-модуль (B81332 ) позволяет легко сканировать негативные фотопленки и слайды после установки его на сканер. Слайд-модуль имеет малые размеры, так что его можно легко закрепить или снять, когда попеременно сканируете прозрачные и обычные непрозрачные (бумажные) оригиналы.

## Распаковка слайд-модуля

При первом вскрытии упаковки обязательно убедитесь в наличии всех указанных частей. В случае отсутствия или повреждения какой-либо части немедленно обращайтесь к дилеру фирмы EPSON. Не выбрасывайте упаковку слайд-модуля после распаковки, поскольку ее можно снова использовать для хранения слайд-модуля, когда не будете сканировать прозрачные оригиналы.

#### Слайд-модуль

#### Держатели фотопленки

35-мм фотопленка | 35-мм слайд

[К началу]

## Установка слайд-модуля

Выполните следующие действия для установки на сканер слайд-модуля.

| Проверьте, чтобы сканер был отключен от сети и выключен.

| Подсоедините разъем слайд-модуля к разъему сканера для подключения дополнительных устройств.

| Подключите сканер к сети.

[К началу]

## Укладка фотопленки или слайда

Установив слайд-модуль, вы можете сканировать прозрачные оригиналы, например, позитивные и негативные фотопленки, просвечивая оригинал. В следующих разделах объясняется, как сканировать прозрачные оригиналы.

Вы можете сканировать 35-мм фотопленку или слайд.

| Примечание:

| Если вы планируете сканировать прозрачные оригиналы с помощью приложения утилиты EPSON Smart Panel, то подробности см. в документации к утилите EPSON Smart Panel.

| Если вы планируете сканировать прозрачные оригиналы с помощью утилиты EPSON Photo Print, то подробности см. в документации к утилите EPSON Photo Print.

| Протрите изнутри слайд-модуль и стекло планшета сканера перед сканированием прозрачных оригиналов.

Выполните следующие действия для укладки фотопленки или слайда.

| Предостережение:

| Держите фотопленку за края или дополнительно воспользуйтесь перчатками. Прикасание к поверхности пленки оголенными руками может привести к тому, что на поверхности пленки останутся отпечатки пальцев или другие следы грязи.

| Проверьте, чтобы кабель питания слайд-модуля был подключен к разъему сканера, предназначенному для подключения дополнительных устройств.

| Откройте крышку сканера.

| Установите прозрачные оригиналы в держатели фотопленки и расположите их на стекле планшета сканера. Далее переходите к разделу, который соответствует типу прозрачного оригинала, который вы хотите сканировать.

> 35-мм фотопленка
> 35-мм слайд

|  | Примечание:

|  | Стороной основы фотопленки является сторона, на которых проставляется имя производителя фотопленки и идентификационные номера фотопленки.

|  | Совместите фотопленку по вертикали с рисунком (зеркально написанной буквой алфавита "F"), отпечатанным на держателе фотопленки.

##### 35-мм фотопленка

> Вставьте полосу фотопленки в держатель 35-мм фотопленки, повернув фотопленку основой книзу. Продвиньте фотопленку настолько, чтобы весь кадр, которой вы хотите сканировать, расположился внутри отверстия держателя фотопленки.

> Положите держатель фотопленки на стекло планшета сканера, совмещая с верхним правым углом стекла планшета сканера.

|  | Примечание:

|  | Вы можете передвигать и регулировать положение 35-мм фотопленки, смещая пленку в держатели так, чтобы кадры, которые вы хотите сканировать расположились в отверстии держателя фотопленки.

##### 35-мм слайд

> Положите держатель 35-мм слайда на стекло планшета сканера, совмещая с верхним правым углом стекла планшета сканера.

> Положите слайд в держатель для 35-мм слайдов, как показано ниже.

| Положите слайд-модуль на держатель фотопленки, как показано ниже.

> 35-мм фотопленка

> 35-мм слайд

> Указания по сканированию прозрачных оригиналов в автоматическом режиме см. Сканирование в автоматическом режиме . Указания по сканированию прозрачных оригиналов в ручном режиме, см Эскизный просмотр

| Примечание:

| Убедитесь, что слайд-модуль полностью установлен в держателе фотопленки; в противном случае вы не сможете получить качественные цветные изображения.

| Необходимо выбрать пункт TPU: Color Neg. Film (Слайд-модуль: цветная негативная фотопленка) , TPU: Monochrome , Neg. Film (Слайд-модуль: монохромная негативная фотопленка) или TPU: Pos. Film (Слайд-модуль: диапозитив) среди установок Document Source (Источник документа) в окне Manual mode (Ручной режим) в зависимости от типа сканируемой фотопленки (негативная или позитивная). Программа сканера автоматически контролирует действие слайд-модуля.

| Для удаления держателя фотопленки со стекла планшета сканера сместите его влево или вправо, а затем снимите со стекла планшета сканера.

[К началу]

## Сканирование обычных непрозрачных оригиналов

Когда вы захотите вернуться к сканированию обычных непрозрачных оригиналов, вы можете просто снять слайд-модуль и держатель фотопленки.

Снимайте слайд-модуль в обратном порядке тому, как описано в разделе Установка слайд-модуля.

[К началу]

Предыдущая | Далее