Основной режим сканирования / Пользование слайд-модулем

# Пользователям сканера Perfection 1650 Photo

> Распаковка
> Снятие и крепление подложки для непрозрачных оригиналов
> Укладка фотопленки или слайдов
> Сканирование обычных непрозрачных оригиналов

Крышка этого сканера выполняет роль как обычной крышки сканера, так и слайд-модуля. Вы можете легко сканировать негативные фотопленки и слайды, сняв подложку для непрозрачных оригиналов.

## Распаковка

При первом вскрытии упаковки обязательно убедитесь в наличии всех указанных частей. В случае отсутствия или повреждения какой-либо части немедленно обращайтесь к дилеру фирмы EPSON.

#### Держатель фотопленки

35-мм фотопленка и слайды

[К началу]

## Снятие и крепление подложки для непрозрачных оригиналов

Подложка для непрозрачных оригиналов крепится к крышке сканера, объединенной со слайд-модулем. Выполните следующие действия, чтобы снять и закрепить подложку для непрозрачных оригиналов.

### Снятие подложки для непрозрачных оригиналов

| Откройте крышку сканера, объединенную со слайд-модулем.

| Ухватитесь за верхний край подложки для непрозрачных оригиналов и затем аккуратно вытяните ее вверх.

| Примечание:

| Необходимо снимать подложку для непрозрачных оригиналов, если хотите сканировать прозрачные оригиналы.

### Крепление подложки для непрозрачных оригиналов

| Откройте крышку сканера, объединенную со слайд-модулем.

| Ухватитесь за верхний край подложки для непрозрачных оригиналов и затем аккуратно продвиньте ее вниз вдоль крышки сканера.

| Отрегулируйте положением обоих нижних углов подложки для непрозрачных оригиналов по отверстиям (установочным элементам) на крышке сканера, объединенной со слайд-модулем. Убедитесь, что верхняя часть подложки для непрозрачных оригиналов введена в защелку на крышке сканера, объединенной со слайд-модулем.

| Примечание:

| Необходимо закрепить подложку для непрозрачных оригиналов в случае сканирования непрозрачных оригиналов.

[К началу]

## Укладка фотопленки или слайдов

Вы можете сканировать прозрачные оригиналы, такие как позитивная или негативная фотопленка, пропуская свет сквозь оригинал. В следующих разделах объясняется, как сканировать прозрачные оригиналы.

Вы можете сканировать 35-мм фотопленки или слайды.

| Примечание:

| Если вы планируете сканировать прозрачные оригиналы с помощью приложения утилиты EPSON Smart Panel, то подробности см. в документации к утилите EPSON Smart Panel.

| Если вы планируете сканировать прозрачные оригиналы с помощью утилиты EPSON Photo Print, то подробности см. в документации к утилите EPSON Photo Print.

| Протрите изнутри крышку сканера, объединенную со слайд-модулем, и стекло планшета сканера перед сканирование прозрачных оригиналов.

Выполните следующие действия для укладки фотопленки или слайдов.

| Предостережение:

| Держите фотопленку за края или воспользуйтесь перчатками. Прикасание к поверхности пленки оголенными руками может привести к тому, что на поверхности пленки останутся отпечатки пальцев или другие следы грязи.

| Убедитесь, что сканер отсоединен от сети и выключен.

| Подсоедините разъем крышки сканера, объединенной со слайд-модулем, к разъему сканера для подключения дополнительных устройств.

| Включите сканер в сеть.

| Откройте крышку сканера, объединенную со слайд-модулем.

| Проверьте, что подложка для непрозрачных оригиналов снята. Подробности см. Снятие и крепление подложки для непрозрачных оригиналов .

| Установите прозрачные оригиналы в держатель фотопленки и расположите его на стекле планшета сканера. Далее переходите к разделу, который соответствует типу прозрачного оригинала, который вы хотите сканировать.

> 35-мм фотопленка
> 35-мм слайды

|  | Примечание:

|  | Стороной основы фотопленки является сторона, на которых проставляется имя производителя фотопленки и идентификационные номера фотопленки.

|  | Совместите фотопленку по вертикали с рисунком (зеркально написанной буквой алфавита "F"), отпечатанным на держателе фотопленки.

##### 35-мм фотопленка

> Вставьте полосу фотопленки в держатель 35-мм фотопленки, повернув фотопленку стороной основы книзу.

> Положите держатель фотопленки на стекло планшета сканера, совмещая с верхним правым углом стекла планшета сканера.

##### 35-мм слайды

> Положите держатель фотопленки на стекло планшета сканера, совмещая с верхним правым углом стекла планшета сканера.

> Положите слайды в держатель 35-мм слайда, как показано ниже.

| Закройте крышку сканера, объединенную со слайд-модулем.

> Указания по сканированию прозрачных оригиналов в автоматическом режиме см. в разделе Сканирование в автоматическом режиме . Указания по сканированию прозрачных оригиналов в ручном режиме см. Эскизный просмотр

| Примечание:

| Убедитесь, что крышка сканера, объединенная со слайд-модулем, полностью закрыта; в противном случае вы не сможете получить качественные цветные изображения.

| Необходимо выбрать пункт TPU: Color Neg. Film (Слайд-модуль: цветная негативная фотопленка) , TPU: Monochrome , Neg. Film (Слайд-модуль: монохромная негативная фотопленка) или TPU: Pos. Film (Слайд-модуль: диапозитив) среди установок Document Source (Источник документа) в окне Manual mode (Ручной режим) в зависимости от типа сканируемой фотопленки (негативная или позитивная). Программа сканера автоматически контролирует действие слайд-модуля, встроенного в крышку сканера.

| Для удаления держателя фотопленки со стекла планшета сканера сместите его влево или вправо, а затем снимите со стекла планшета сканера.

[К началу]

## Сканирование обычных непрозрачных оригиналов

Когда вы захотите вернуться к сканированию обычных непрозрачных оригиналов, вы можете просто прикрепить подложку для непрозрачных оригиналов Крепление подложки для непрозрачных оригиналов.

| Примечание:

| Когда вы захотите вернуться к сканированию обычных оригиналов в Manual mode (Ручном режиме), вы должны установить Flatbed (Планшет) в качестве Document Source (Источник документа), в окне Manual mode (Ручной режим).

[К началу]

Предыдущая | Далее