Технические характеристики

# Адаптер сетевого питания

> Сканер Perfection 1250
> Сканер Perfection 1650

## Сканер Perfection 1250

Вход | Переменный ток напряжением 100 - 120 В, частотой 50-60 Гц | Переменный ток напряжением 220 - 240 В, частотой 50-60 Гц
Выход | Постоянный ток 0,5 A напряжением 15,2 В, (Максимальный 0,9 A) | Постоянный ток 0,3 A напряжением 15,2 В, (Максимальный 0,5 A)
Температура воздуха | от 5 до 35°C | от 5 до 35°C

[К началу]

## Сканер Perfection 1650

Вход | Переменный ток напряжением 100 - 120 В, частотой 50-60 Гц | Переменный ток напряжением 220 - 240 В, частотой 50-60 Гц
Выход | Постоянный ток 0,7 A напряжением 24 В (Максимальный 1,0 A) | Постоянный ток 0,4 A напряжением 24 В (Максимальный 0,65 A)
Температура воздуха | от 5 до 35°C | от 5 до 35°C

[К началу]

Предыдущая | Далее