Расширенное сканирование / Оптимизация изображений в ручном режиме

# Рекомендуемый порядок регулировки

Утилита EPSON TWAIN может автоматически регулировать и оптимизировать экспозицию и цвета сканированных изображений в ходе сканирования. Вы также можете сделать регулировки вручную с помощью инструментов регулировки качества изображения в окне Manual mode (Ручной режим). В этом разделе дается общая информация по оптимизации изображений с помощью этих инструментов.

Для оптимизации изображений вручную отрегулируйте следующие установки утилиты EPSON TWAIN в указанном ниже порядке:

#### Отрегулируйте яркость и контрастность

| Отрегулируйте значения параметров Белая точка и Черная точка в диалоговом окне Image Controls (Регуляторы изображения). См. Регулировка параметра Highlight (Белая точка) и Регулировка параметра Shadow (Черная точка)

| Отрегулируйте параметр Гамма в диалоговом окне Image Controls (Регуляторы изображения). См. Регулировка параметра Gamma (Гамма)

| Отрегулируйте кривую тоновоспроизведения с предварительно заданной корректировкой тоновоспроизведения в диалоговом окне Tone Correction (Корректировка тоновоспроизведения). См. Применение предустановленной кривой тоновоспроизведения

#### Выполните цветовые регулировки

| Отрегулируйте параметр Баланс яркости полутонов в диалоговом окне Color Adjustment (Регулировка цвета). См. Регулировка параметра Баланс яркости полутонов

| Отрегулируйте параметр Насыщенность в диалоговом окне Color Adjustment (Регулировка цвета). См. Регулировка параметра Saturation (Насыщенность)

| Вручную отрегулируйте кривую тоновоспроизведения для каждого цвета в диалоговом окне Tone Correction (Корректировка тоновоспроизведения). См. Пользование кривой тоновоспроизведения

Чтобы сделать следующие регулировки в утилите EPSON TWAIN вам необходимо вывести на экран монитора для предварительного просмотра изображения в окне Preview (Просмотр) или Thumbnail preview (Эскизный просмотр). Подробности см. Общие сведения об окне Preview (Просмотр) .

[К началу]

Предыдущая | Далее