Техобслуживание

# Замена люминесцентной лампы

Яркость люминесцентной лампы со временем снижается. При перегорании лампы или слишком тусклом свечении, не позволяющем сканеру нормально работать, сканер останавливается, а световой индикатор постоянно горит красным цветом (для пользователей сканера Perfection 1250) или мигает (для пользователей сканера Perfection 1650). Если это случилось, то лампа должна быть заменена. За дополнительной информацией обращайтесь к дилеру.

| Предостережение:

| Никогда не вскрывайте корпус сканера. Если решили, что сканер требует ремонта или регулировки, то свяжитесь с дилером.

[К началу]

Предыдущая | Далее