Технические характеристики

# Крышка, объединенная со слайд-модулем, сканера Perfection 1650 Photo

Модель: | EU-54
Электротехнические характеристики:
Напряжение тока питания: Номинальный ток питания: | Постоянный ток напряжением 24 В 0,3 A
Окружающие условия:
Температура воздуха | При работе: от 5 до 35°C При хранении: от -25 до 60° C
Относительная влажность | При работе: от 10 до 80%, без образования конденсата При хранении: от 10 до 85%, без образования конденсата
Оригиналы:
Прозрачные пленки вплоть до | 35-мм фотопленки 35-мм слайда
Считываемая область: | 36 x 226 мм

[К началу]

Предыдущая | Далее