Расширенное сканирование / Оптимизация изображений в ручном режиме

# Регулировка цвета

> Регулировка параметра Gray Balance Intensity (Баланс яркости полутонов)
> Регулировка параметра Saturation (Насыщенность)
> Пользование кривой тоновоспроизведения
> Настройка собственной кривой тоновоспроизведения

Регулировки цвета должны проводиться после регулировки параметров, связанных с яркостью и контрастностью. Настройка цвета должна быть выполнена в приведенном ниже порядке.

## Регулировка параметра Gray Balance Intensity (Баланс яркости полутонов)

Параметр Gray Balance Intensity (Баланс яркости полутонов) позволяет снимать избыток тона (интенсивность цвета) определенного цвета.

| Щелкните на кнопке Color Adjustment (Регулировка цвета) в окне Manual mode (Ручной режим), чтобы открыть диалоговое окно Color Adjustment (Регулировка цвета).

|  | Примечание:

|  | Кнопка Color Adjustment (Регулировка цвета) появится тусклой и эти установки нельзя выбрать, когда для опции Pixel Depth (Глубина цвета) выбраны 14-bit Gray (14-битное представление полутонов) , 8-bit Gray (8-битное представление полутонов) или Black & White (Черно-белое)

| В диалоговом окне Color Adjustment (Регулировка цвета) щелкните на кнопке Eyedropper (Пипетка) снизу параметра Gray Balance Intensity (Баланс яркости полутонов).

> Курсор мыши примет вид пипетки, возможности перемещения которой ограничены рамками окна Preview (Предварительный просмотр).

|  | Примечание:

|  | При желании остановить регулировку параметра с помощью инструмента Пипетка нажмите на клавишу ESC на клавиатуре.

| Переместите пипетку к месту, где вы хотите сбалансировать яркость полутонов, и затем щелкните на цвете места.

> Выбранный цвет появится ниже в двух окнах снизу ползунка Gray Balance Intensity (Баланс яркости полутонов) .

| Для балансировки яркости полутонов выбранного цвета сместите ползунок влево или вправо, или введите нужное значение в текстовом окне.

Баланс яркости полутонов при значении 100

> Можно ввести значение в диапазоне от 0 до 100. Изменение значения приводит к соответствующему изменению цвета в правом окне. Эти изменения также отражаются на виде изображения в окне Preview (Предварительный просмотр).

| Примечание:

| Щелкните на кнопке Cancel (Отмена) для восстановления первоначального изображения.

[К началу]

## Регулировка параметра Saturation (Насыщенность)

Насыщенность является плотностью цвета. Более высокая насыщенность делает цвет более интенсивным, в то время как слабая насыщенность делает цвет бледнее.

Первоначальное изображение | При значении 50

Выполните следующие действия для регулировки параметра Saturation (Насыщенность).

| Щелкните на кнопке Color Adjustment (Регулировка цвета) в окне Manual mode (Ручной режим).

| Сместите ползунок Saturation влево или вправо, или введите значение в диапазоне от -100 (самая минимальная плотность цвета) до 100 (самая высокая плотность цвета).

[К началу]

## Пользование кривой тоновоспроизведения

Кривая тоновоспроизведения предоставляет вам универсальные средства для регулировки интенсивности цветов сканированного изображения. Можно отрегулировать значения параметров Shadow (Черная точка), Mid-tone (Средняя точка среднего тона) и Highlight (Белая точка), которые помогают обеспечить хорошую балансировку цветов в изображении.

| Примечание:

| Пользоваться кривой тоновоспроизведения рекомендуется для выполнения тонких регулировок после просмотра изображения и регулировки параметров Highlight (Белая точка) и Shadow (Черная точка) с помощью функции Auto Exposure (Автоэкспозиция) и диалогового окна Image Controls (Регуляторы изображения). Использовать кривую тоновоспроизведения, чтобы выполнить начальные установки, не рекомендуется.

| Кнопка Tone Correction (Корректировка тоновоспроизведения) появится тусклой и недоступной, когда параметр Pixel Depth (Глубина цвета) задан как Black & White (Черно-белое) , а для параметра Halftone (Полутона) выбрано None (Нет) , или опция B/W Option (Черно-белое) выбрана в программе Text Enhancement Technology (Технология улучшения текстовых участков) в диалоговом окне Image Type (Тип изображения).

Кривая тоновоспроизведения находится в диалоговом окне Tone Correction (Корректировка тоновоспроизведения) (диалоговое окно, которое появится, когда вы щелкните на кнопке Tone Correction (Корректировка тоновоспроизведения) в окне Manual mode (Ручной режим). В следующем разделе описывается, как использовать каждый регулятор в диалоговом окне Tone Correction (Корректировка тоновоспроизведения).

### Список Tone Curve Name (Имя кривой тоновоспроизведения)

Используйте этот список для отбора предустановленной кривой тоновоспроизведения. Существует доступных шесть предустановленных кривых тоновоспроизведения и вы можете добавить собственные кривые в этот список, выполняя процедуру, описанную в следующем разделе Настройка собственной кривой тоновоспроизведения

Curve Name (Имя кривой) | Highlight (Белая точка) | 1/4 Tone (Точка 1/4 тона) | Midtone (Средняя точка) | 3/4 Tone (Точка 3/4 тона) | Shadow (Черная точка) | Назначение
Линейная | 245 | 192 | 128 | 64 | 8 | Кривая по умолчанию
Lighten (Осветление) | 245 | 193 | 133 | 74 | 4 | Осветляет темное изображение
Darken (Затемнение) | 245 | 152 | 82 | 38 | 11 | Затемняет яркое изображение
Flat Contrast (Низкая контрастность) | 245 | 182 | 129 | 72 | 2 | Уменьшает контрастность
High Contrast (Высокая контрастность) | 245 | 204 | 129 | 51 | 2 | Увеличивает контрастность
Open Shadow (Прояснение теней) | 245 | 193 | 129 | 80 | 5 | Осветляет темные тени

При выборе какой-либо кривой из списка Tone Curve Name (Имя кривой тоновоспроизведения) изменяются соответственно установки в диалоговом окне Tone Correction (Корректировка тоновоспроизведения).

### Channels (Цветовые каналы изображения)

Щелкните на дополнительной кнопке под записями каналов изображения, чтобы выбрать цвет той кривой тоновоспроизведения, которую хотите отрегулировать. При выборе самой верхней кнопки - канала Master (Глобальный), регулируются одновременно все три цвета. Выбор одного из цветовых каналов изображения позволяет отрегулировать только красный, зеленый или голубой.

| Примечание:

| Когда для опции Pixel Depth (Глубина цвета) выбраны Black & White (Черно-белое) 14-bit Gray (14-битное представление полутонов) или 8-bit Gray (8-битное представление полутонов) в диалоговом окне Image Type (Тип изображения), вы можете выбрать только опцию Combined RGB channel (Объединенный RGB канал).

### Tone curve editor (Редактор кривой тоновоспроизведения)

С перемещением указатель мыши в редакторе кривой тоновоспроизведения принимает вид указательного пальца. Используйте этот указатель для перемещения любой из пяти точек на кривой и изменения соответственно ее формы. По оси x отражается показатель яркости оригинала (входные значения), а по оси y - сканированного изображения (выходные значения).

Для возврата кривой тоновоспроизведения к форме кривой по умолчанию выберите Linear (Линейная) в списке Tone Curve Name (Имя кривой тоновоспроизведения).

### Выходные значения

Выходные значения являются текущими величинами для выходных данных в соответствии с текущим положением точек на кривой тоновоспроизведения в редакторе. Эти значения изменяются, когда вы перемещаете точки в окне Редактора кривой тоновоспроизведения, или вы можете в нем ввести нужные значения, чтобы изменить форму кривой тоновоспроизведения. Каждое значение может быть отрегулировано в диапазоне от 0 до 255.

| Примечание:

| Слева от названия каждого выходного параметра имеется клетка для простановки флажка. В клетках опций Highlight (Белая точка) и Shadow (Черная точка) всегда установлен флажок, но можно проставлять или снимать флажок в клетках опций 1/4 Tone (Точка 1/4 тона), Midtone (Средняя точка) и 3/4 Tone (Точка 3/4 тона), щелкнув на клетке нужной опции.

| Когда значение в клетке опции отсутствует, соответствующая ей точка на кривой тоновоспроизведения автоматически сдвигается редактором для выпрямления кривой при перемещении какой-либо одной из остальных точек кривой.

| Когда выбрана клетка опции со значением, это означает, что соответствующая ей точка зафиксирована и она не будет смещаться, если смещать другие точки.

### Кнопки Save (Сохранить)/Delete (Удалить)/OK/Cancel (Отмена)/Help (Справка)

После завершения корректировки тоновоспроизведения введите с клавиатуры имя для собственных настроек в списке кривых тоновоспроизведения и щелкните на кнопке Save (Сохранить) .

Для удаления установки выберите название установки, которую хотите удалить в списке кривых тоновоспроизведения и щелкните на кнопке Delete (Удалить) .

Для применения текущих установок в диалоговом окне Tone Correction (Корректировка тоновоспроизведения) и закрытия диалогового окна щелкните на кнопке OK .

Для отмены выполненной операции и закрытия диалогового окна щелкните на кнопке Cancel (Отмена) .

Для получения оперативной справки щелкните на кнопке Help (Справка)

[К началу]

## Настройка собственной кривой тоновоспроизведения

### Сохранение собственной кривой тоновоспроизведения

Выполните следующие действия для присвоения имени настроенной вами кривой тоновоспроизведения и если хотите сохранить ее для использования в будущем:

| Измените установки кривой тоновоспроизведения по собственному желанию. Это приведет к необходимости замены имени, приведенного в списке Tone Curve Name (Имя кривой тоновоспроизведения), на User Defined (Заданное пользователем) .

| После настройки кривой тоновоспроизведения введите с клавиатуры имя для новой кривой (длиной до 32 символов) в окне списка.

| Щелкните на кнопке Save (Сохранить) для сохранения установок новой кривой тоновоспроизведения под заданным вами именем.

### Удаление собственной кривой тоновоспроизведения

Выполните следующие действия для удаления собственной кривой тоновоспроизведения. Однако вы не можете удалить шесть предустановленных кривых тоновоспроизведения.

| Воспользуйтесь списком Tone Curve Name (Имя кривой тоновоспроизведения) для отбора собственной кривой тоновоспроизведения, которую вы хотите удалить.

| Щелкните на кнопке Delete (Удалить) .

| Когда откроется диалоговое окно, щелкните на кнопке Yes (Да) для удаления кривой.

[К началу]

Предыдущая | Далее