Использование сканера

# Одновременное сканирование нескольких изображений

> Сканирование нескольких изображений в автоматическом режиме
> Сканирование нескольких изображений в простом режиме
> Сканирование нескольких изображений в профессиональном режиме

Поместив на планшет несколько фотографий или документов, пленку или несколько слайдов, вы можете отсканировать их за один раз, получив отдельные изображения.

| Примечание:

В зависимости от приложения, эта функция может быть недоступна.

| Примечание для пользователей Perfection 1270:

Perfection 1270 не поддерживает работу с прозрачными материалами..

Приведенные в данном разделе снимки экранов программы относятся к Perfection 1670 Photo/1670, они могут отличаться от реальных экранов программы, появляющихся на вашем мониторе. Но инструкции все аналогичны.

## Сканирование нескольких изображений в автоматическом режиме

Выполните следующие действия.

| Разместите материалы на планшете.

| Размещение фотографий и документов на планшете

| Размещение пленок на планшете

|  | Примечание:

Расстояние между фотографиями должно быть не менее 20 мм.

| Запустите EPSON Scan.

| Запуск EPSON Scan

| Выбор и изменение режима сканирования

> EPSON Scan автоматически произведет предварительный просмотр изображения и распознает источник и тип документа.

| После предварительного просмотра откроется следующее окно.

> EPSON Scan автоматически найдет все изображения и изменит их наклон; затем начнется сканирование. Вы можете видеть все отсканированные изображения.

Отсканированные изображения будут отправлены в приложение или сохранены в указанной папке.

| Примечание:

Если EPSON Scan не может правильно распознать источник документа, вы можете указать его тип в диалоговом окне Options (Параметры). Подробнее об этом - в оперативной справке.

В зависимости от сканируемого изображения результат может получиться такой, как вы ожидали. В таком случае перейдите в простой или профессиональный режим и повторите сканирование.

Если вы не можете отсканировать прозрачные материалы в автоматическом режиме, переключитесь в простой или профессиональный режим и используйте рамку для выделения при обычном просмотре. См. раздел Невозможно отсканировать пленку в полностью автоматическом режиме или после просмотра миниатюр.

[К началу]

## Сканирование нескольких изображений в простом режиме

Выполните следующие действия.

| Разместите материалы на планшете.

| Размещение фотографий и документов на планшете

| Размещение пленок на планшете

|  | Примечание:

Расстояние между фотографиями должно быть не менее 20 мм.

| Запустите EPSON Scan.

| Запуск EPSON Scan

| Выбор и изменение режима сканирования

> Откроется следующее диалоговое окно.

| Выберите значения параметров Document Type (Тип документа), Image Type (Тип изображения) и Destination (Назначение), соответствующие вашим изображениям.

| Если необходимо, просмотрите изображение, нажав на кнопку Preview (Предварительный просмотр).

|  | Примечание:

При выборе в качестве типа документа значений Photo (Фотография), Positive Film (Позитивная пленка), Color Negative Film (Цветная негативная пленка) или B&W Negative Film (Черно-белая негативная пленка), вы можете также выбрать метод предварительного просмотра: Thumbnail Preview (Просмотр миниатюр) или Normal Preview (Обычный просмотр). Щелкните стрелку рядом с кнопкой Preview (Предварительный просмотр) и выберите Thumbnail (Миниатюры) или Normal (Обычный).

| В окне Thumbnail Preview (Просмотр миниатюр): EPSON Scan автоматически находит рамки кадров и снимков, затем выводит их в окне в виде миниатюр. Установите флажки рядом с номерами изображений, которые вы хотите отсканировать.

|  | Примечание:

В зависимости от того, какие материалы вы хотите отсканировать, EPSON Scan может автоматически не разместить рамку на пленке или нескольких фотографиях или не предоставить возможности предварительного просмотра, или просмотра изображения в виде миниатюры. В этом случае, используйте предварительный просмотр в окне Normal Preview (Обычный просмотр).

> В окне Normal Preview window (Обычный просмотр):
> Нарисуйте рамки на просматриваемом изображении, чтобы указать область для сканирования. Вы моежет создать до 50 рамок. Более подробную информацию см. в разделе Выделение области изображения.

|  | Примечание:

Определившись с размером изображения, которое вам требуется, выберите соответствующий параметр из списка Target Size (Конечный размер). В окне Preview (Предварительный просмотр) появится рамка, пропорциональная значению этого параметра. Вы можете перемещать рамку, чтобы отметить область изображения для сканирования. Подробнее об этом - в оперативной справке.

| С помощью инструментов регулировки качества изображения сделайте необходимые настройки.

| Нажмите Scan (Сканировать). EPSON Scan начнет процесс сканирования.

Отсканированные изображения будут отправлены в приложение или сохранены в указанной папке.

[К началу]

## Сканирование нескольких изображений в профессиональном режиме

Выполните следующие действия.

| Разместите материалы на планшетe.

| Размещение фотографий и документов на планшете

| Размещение пленок на планшете

| Запустите EPSON Scan.

| Запуск EPSON Scan

| Выбор и изменение режима сканирования

> Откроется следующее окно.

| Укажите значения параметров Original (Оригинал), Image Type (Тип изображения) и Resolution (Разрешение), соответствующие вашим изображениям.

| Нажмите на кнопку Preview (Предварительный просмотр), чтобы увидеть изображения.

|  | Примечание:

Когда в качестве типа документа вы выбираете Transparency (Прозрачный документ), также можно выбирать метод предварительного просмотра: Thumbnail Preview (Просмотр миниатюр) или Normal Preview (Обычный просмотр). Щелкните стрелку рядом с кнопкой Preview (Предварительный просмотр) и выберите Thumbnail (Миниатюры) или Normal (Обычный)

| В окне Thumbnail Preview (Просмотр миниатюр): EPSON Scan автоматически находит рамки кадров и снимков, затем выводит их в окне в виде миниатюр. Установите флажки рядом с номерами изображений, которые вы хотите отсканировать.

|  | Примечание:

В зависимости от того, какие материалы вы хотитет отсканировать, EPSON Scan может автоматически не разместить рамку на пленке или нескольких фотографиях или не предоставить возможности предварительного просмотра, или просмотра изображения в виде миниатюры. В этом случае, используйте предварительный просмотр в окне Normal Preview (Обычный просмотр).

> В окне Normal Preview window (Обычный просмотр):
> Нарисуйте рамки на просматриваемом изображении, чтобы указать область для сканирования. Вы можете создать до 50 рамок. Более подробную информацию см. в разделе Выделение области изображения.

|  | Примечание:

Определившись с размером изображения, которое вам требуется, выберите соответствующий параметр из списка Target Size (Конечный размер). В окне Preview (Предварительный просмотр) появится рамка, пропорциональная значению этого параметра. Вы можете перемещать рамку, чтобы отметить область изображения для сканирования. Подробнее об этом - в оперативной справке.

| С помощью инструментов регулировки качества изображения сделайте необходимые настройки.

| Нажмите Scan (Сканировать). EPSON Scan начнет процесс сканирования.

Отсканированные изображения будут отправлены в приложение или сохранены в указанной папке.

[К началу]

Предыдущая | Следующая