Закрыть # Размещение пленок на планшете Установка дополнительного модуля Хранение держателя пленок Perfection 1670 Photo и Perfection 1670 с установленным дополнительным модулем B81335позволяют сканировать 35 мм пленки и слайды. Крышка сканера выполняет в этом случае роль слайд-адаптера.
| Внимание:
Берите пленку за края или работайте в перчатках. Прикасаясь к пленке голыми руками, вы можете оставить на ней отпечатки пальцев или другие следы.
| Примечание для пользователей Perfection 1270:
Perfection 1270 не поддерживает сканирование пленок.
| Примечание:
Большинство иллюстраций этого раздела относятся к Perfection 1670 Photo, для Perfection 1670 они могут отличаться. За исключением примечаний инструкции остаются теми же.
Если вы хотите сканировать прозрачные материалы с помощью утилит EPSON Smart Panel или EPSON Photo Print, обратитесь за дополнительными сведениями к соответствующим руководствам.
Перед сканированием прозрачных материалов протрите крышку сканера и планшет.
35 мм цветные пленки и слайды можно сканировать в автоматическом режиме. Если вы хотите сканировать негативы, переключитесь в простой или профессиональный режим..
| Примечание для пользователей:
Методика замены крышки сканера на дополнительный модуль описана в разделе "Установка дополнительного модуля".
| Проверьте, что дополнительный интерфейсный кабель вставлен в разъем.
|  | Примечание:
Перед подключением или отключением дополнительного интерфейсного кабеля, проверьте, что сканер выключен.
| Откройте крышку, осторожно выдвиньте подложку документов и снимите ее.
| Установите пленку в держатель и расположите его на планшете. В следующем разделе приведены подробные рекомендации по сканированию пленок разного типа.
|  | Примечание:
Основная сторона пленки (сторона с эмульсионным слоем) - это сторона с нанесенными названием производителя и идентификационным номером. Кроме того, если посмотреть на пленку со стороны основы, изображение будет видеться нормально, а не в отраженном виде.
Правильно вставьте пленку в держатель и правильно расположите его на планшете.
Не нажимайте на стекло планшета слишком сильно.
| Закройте крышку.
| Примечание:
Проверьте, что крышка сканера закрыта полностью, иначе цветопередача будет нарушена.
На снятом изображении могут появиться кольца Ньютона (узор в виде кольцевых полосок, интерфереционные кольца). Для удаления колец уложите пленку основой вверх.
### 35 мм пленки
| Вставьте край пленки в держатель 35 мм пленки основой вниз. Затем установите ее так, чтобы все кадры оказались внутри держателя.
| Если вы хотите сканировать пленки в зоне A держателя пленки: Уложите держатель на планшет вплотную к нижнему левому углу планшета. Проверьте, что отметка "A" на выступе держателя совпадает с отметкой "A" на сканере и выступ на держателе попал в отверстие сканера.
Если вы хотите сканировать пленки в зоне B держателя пленки: Уложите держатель на планшет вплотную к нижнему левому углу планшета. Проверьте, что отметка "B" на выступе держателя совпадает с отметкой "B" на сканере и выступ на держателе попал в отверстие сканера. ### 35 мм слайды
| Уложите держатель на планшет вплотную к нижнему левому углу планшета. Проверьте, что отметка "C" на выступе держателя совпадает с отметкой "C" на сканере и выступ на держателе попал в отверстие сканера.
| Установите слайды в держатель, как показано на рисунке ниже.
## Установка дополнительного модуля Дополнительный модуль позволяет владельцам Perfection 1670 сканировать 35 мм пленки и слайды. Кроме того, он выполняет функции модуля сканирования прозрачных объектов. Для замены крышки на дополнительный модуль выполните следующие действия.
| Убедитесь, что сканер выключен.
| Откройте крышку.
| Снимите крышку.
| Вставьте дополнительный модуль в отверстие сканера.
| Вставьте дополнительный интерфейсный кабель в разъем сканера.
[К началу] ## Хранение держателя пленок Если вы не используете держатель пленок, его можно хранить внутри крышки сканера.
| Откройте крышку сканера и снимите подложку.
| Задвиньте держатель внутрь крышки.
| Верните на место подложку.
[К началу]
Закрыть