Информация о продукте / Технические характеристики

# Электрические характеристики

> Perfection 1670 Photo/1670
> Perfection 1270

## Perfection 1670 Photo/1670

Диапазон входного напряжения | Постоянный ток 15.2 В
Номинальный ток | 1.4 A
Потребляемая мощность | 17 Вт при работе 14 Вт в спящем режиме 5.5 Вт в режиме отключения

| Примечание:

Информация о рабочем напряжении приведена на табличке, расположенной на задней панели сканера.

[К началу]

## Perfection 1270

Диапазон входного напряжения | Постоянный ток 15.2 В
Номинальный ток | 1.2 A
Потребляемая мощность | 17 Вт при работе 15 Вт в спящем режиме 5.5 Вт в режиме отключения

| Примечание:

Информация о рабочем напряжении приведена на табличке, расположенной на задней панели сканера.

### Соответствие стандартам ENERGY STAR®

Как участник программы ENERGY STAR®, фирма EPSON заявляет, что данное изделие соответствует принципам энергосбережения ENERGY STAR®.

Программа International ENERGY STAR® Office Equipment - это добровольное объединение предприятий, выпускающих компьютеры и офисное оборудование, и нацелена на разработку и выпуск энергосберегающих персональных компьютеров, мониторов, принтеров, факсимильных и копировальных аппаратов и сканеров, чтобы уменьшить потребление электроэнергии и тем самым снизить загрязнение атмосферы электростанциями.

[К началу]

Предыдущая | Следующая