Основы сканирования / Основы процесса сканирования

# Сканирование изображения

> Шаг 1. Включение сканера
> Шаг 2. Размещение материалов на планшете
> Шаг 3. Запуск приложения и сканирование
> Шаг 4. Запись изображения в файл

В EPSON Scan реализовано три режима сканирования: Full Auto Mode (автоматический режим), Home Mode (простой режим) и Professional Mode (профессиональный режим). В этом разделе рассматривается полностью автоматический режим - вы можете сканировать с использованием автоматически регулируемых параметров. Подробнее об этом - см. раздел Выбор режима сканирования в EPSON Scan.

| Примечание:

Вы не можете сканировать изображение, если его размер превышает размер доступной оперативной памяти или дискового пространства. В этом случае на экране появляется сообщение с предупреждением.

Большинство иллюстраций, приведенных в данном разделе, относятся к Perfection 1670 Photo, поэтому они могут отличаться от иллюстраций для Perfection 1670 и Perfection 1270. За исключением примечаний, инструкции остаются теми же.

| Примечание для пользователей Macintosh:

Большинство иллюстраций в этом разделе относятся к Windows, поэтому изображение на вашем экране может слегка отличаться. За исключением примечаний, инструкции остаются теми же.

| Примечание для пользователей Perfection 1270:

Perfection 1270 не поддерживает работу в Macintosh.

| Внимание:

Перед выполнением следующих шагов убедитесь, что устанолено се необходимое программное обеспечение, включая EPSON Scan. Об установке программного обеспечения смотрите плакат Start Here (Установка).

## Шаг 1. Включение сканера

| Перед тем, как включить сканер, убедитесь, что ползунок транспортной блокировки находится в незамкнутом положении, а сканер подключен к вашему компьютеру.

> Ползунок транспортной блокировки находится снизу на правой боковой стороне сканера. Чтобы снять блокировку , приподнимите сканер и установите ползунок транспортной блокировки в незамкнутое положение.

|  | Внимание:

Не переворачивайте сканер, иначе это может его повредить.

| Включите сканер. Кнопка Start (Пуск) начнет мигать, потом загорится зеленым светом, указывая на то, что сканер закончил инициализацию.

[К началу]

## Шаг 2. Размещение материалов на планшете

Вы можете сканировать материалы двух типов: отражающие документы (например, фотографии или бумагу) и прозрачные материалы (пленки). Обратитесь к соответствующему разделу.

| Примечание для пользователей сканера Perfection 1670:

Если вы используете дополнительную крышку сканера, вы можете также сканировать прозрачные материалы.

| Примечание для пользователей Perfection 1270:

Perfection 1270 не поддерживает работу с прозрачными материалами..

| Размещение фотографий и документов на планшете

| Размещение пленки на планшете

[К началу]

## Шаг 3. Запуск приложения и сканированиe

| Примечание для пользователей Mac OS X:

В зависимости от того, какое приложение вы используете, возможно, у вас не получится запустить EPSON Scan описанным ниже способом.

Вы можете запустить EPSON Scan следующим образом.

- Работа с EPSON Scan как с отдельным приложением

- Запуск EPSON Scan из совместимого с TWAIN приложения

В данном разделе рассказывается, как запустить EPSON Scan из ArcSoft PhotoImpression. Более подробную информацию о запуске EPSON Scan см. в разделе Запуск EPSON Scan.

| Запустите ArcSoft PhotoImpression.

> Для пользователей Windows:
> Нажмите на кнопку Start (Пуск), укажите на All Programs (Все программы) (для пользователей Windows XP или Programs (Программы) (для пользователей Windows Me, 98 или 2000), а затем выберите ArcSoft PhotoImpression 4. Щелкните PhotoImpression 4.

> Для пользователей Macintosh:
> Дважды щелкните папку Applications (Приложения) в Macintosh HD, а затем дважды щелкните папку PhotoImpression. Потом дважды щелкните значок PhotoImpression.

| Нажмите на кнопку Get Photo (Получить фотографию) и щатем нажмите на кнопку Camera/Scanner (Камера/Сканер).

| В списке Select Source (Выбор источника) выберите пункт EPSON Perfection 1670 или EPSON Perfection 1270 и нажмите на кнопку Acquire (Получить) (для пользователей Windows) или кнопку OK (для пользователей Macintosh). Запустится EPSON Scan.

|  | Примечание для пользователей Windows XP:

В меню выбора сканера не выбирайте WIA-EPSON Perfection 1670 или WIA-EPSON Perfection 1270. Иначе вы не сможете полностью использовать все функции сканера EPSON.

| EPSON Scan автоматически произведет предварительный просмотр изображения и распознает источник и тип документа.

> Если вы хотите настроить прочие параметры, нажмите Pause (Пауза), затем выберите Options (Параметры), чтобы раскрыть одноименное диалоговое окно. Подробнее о доступных параметрах вы можете узнать из оперативной справки. Для этого в диалоговом окне нажмите Help (Справка).

| После того, как EPSON Scan произведет предварительный просмотр изображения и распознает тип документа, откроется следующее окно. Здесь вы можете увидеть тип документа.

> EPSON Scan автоматически находит нужные изображения и изменяет угол поворота, затем начинается сканирование.

|  | Примечание:

Нажатие кнопки Cancel (Отмена) в этом окне прервет работу EPSON Scan.

| Отсканированное изображение отправляется в приложение ArcSoft PhotoImpression.

| Примечание:

В зависимости от сканируемого изображения результат может получиться неожиданным. В таком случае перейдите в простой или профессиональный режим и повторите сканирование.

Если вы не можете отсканировать прозрачные материалы в автоматическом режиме, переключитесь в простой или профессиональный режим и используйте рамку для выделения при простом просмотре. См. раздел Невозможно отсканировать пленку в полностью автоматическом режиме или после просмотра миниатюр.

Подробнее о дальнейшем редактировании отсканированных изображений - в документации к приложению.

[К началу]

## Шаг 4. Запись изображения в файл

После того, как вы отсканировали изображение, сохраните его. Для этого выполните следующие шаги.

| Нажмите на кнопку Save (Сохранить) в окне программы ArcSoft PhotoImpression's.

| Нажмите на кнопку Save As (Сохранить как).

| Введите имя файла, выберите тип файла, а затем нажмите Save. Подробное описание форматов файлов смотрите в следующем разделе.

#### Форматы файлов

В следующей таблице перечисляются наиболее распространенные форматы файлов. При сохранении изображения выберите подходящий формат, который поддерживается в вашем приложении.

Формат (Расширение файла) | Описание
Формат BMP (*.BMP) (только в Windows) | BMP - это стандартный формат графических файлов в Windows. Большинство приложений Windows, включая программы обработки текста, позволяют считывать и редактировать изображения в этом формате.
Формат EPS (*.EPS) | EPS - это формат PostScript. Большинство приложений иллюстрирования и DTP поддерживают этот формат.
Формат JPEG (*.JPG) | JPEG - это формат сжатия файлов, позволяющий изменять качество сжатия. Однако если сжатие будет слишком большим, качество изображения ухудшится. Качество также ухудшается при каждом сохранении файла в этом формате. Если вы собираетесь редактировать изображение после его записи на диск, лучше взять оригинал, сохраненный в другом формате.
Формат PICT (только для Macintosh) | PICT - это стандартный формат изображений для Macintosh. Большинство приложений Macintosh, включая программы обработки текста, позволяют считывать и редактировать изображения в этом формате.
Формат TIFF (*.TIF) | TIFF - это формат файлов, разработанный для обмена данными между приложениями, например, между графическим ПО и DTP.

[К началу]

Предыдущая