Информация о продукте / Технические характеристики

# Сетевой адаптер

> Perfection 1670 Photo/1670
> Perfection 1270

## Perfection 1670 Photo/1670

Модель | A241B | A181B | A241E
На входе | Переменный ток 100 - 120 В, 50 - 60 Гц | Переменный ток 220 - 240 В, 50 - 60 Гц
На выходе | Постоянный ток 15.2 В, 1.4 A | Постоянный ток 15.2 В, 1.2 A | DC 15.2 В, 1.4 A
Температура | От 5 до 35°C | От 5 до 35°C

[К началу]

## Perfection 1270

Модель | A241B | A241E
На входе | AC 100 - 120 В, 50 - 60 Гц | AC 220 - 240 В, 50 - 60 Гц
На выходе | DC 15.2 В, 1.4 A | DC 15.2 В, 1.4 A
Температура | От 5 до 35°C | От 5 до 35°C

[К началу]

Предыдущая | Следущая