Основы сканирования

# Применение заранее заданной Tone Curve (кривой тона)

Вы можете точно настроить контраст изображения, используя одну из заранее заданных кривых тона. Это обеспечивает больше возможностей по настройке изображения, особенно при одновременном использовании установки Auto Exposure (Авто экспозиция) в окне режима Manual (Ручной). Список Tone Curve Name (Названия кривых тона) в диалоговом окне Tone Correction (Коррекция тона) содержит шесть наиболее типичных кривых коррекции тона, описанных ниже.

#### Linear (Линейная)

Линейная кривая тона не корректирует тон. Эту установку надо использовать в том случае, когда вы удовлетворены тоном просматриваемого изображения.

#### Lighten (Делать светлее)

Настраивает более темные изображения (например, недодержанную пленку), делая их немного ярче.

#### Darken (Делать темнее)

Настраивает более яркие изображения (например, передержанную пленку), делая их немного темнее.

#### Flat Contrast (Ровный контраст)

Сглаживает высоко контрастные изображения, делая их более естественными.

#### High Contrast (Высокий контарст)

Увеличивает контраст неярких изображений.

#### Open Shadow (Открыть тени)

Улучшает проработку деталей в темных участках изображения.

| Примечание:

| Более подробная информация о коррекции тона приведена в разделах Использование Tone Curve (Кривой тона) и Tone Correction (Коррекция тона) .

[К началу]

Предыдущая | Следующая