Калибровка вашей системы

# Калибровка вашего экрана

> Для пользователей Windows 2000 и 98
> Для пользователей Windows 95 и NT 4.0
> Для пользователей Macintosh

Вы должны калибровать экран, когда в первый раз устанавливаете программное обеспечение сканера, а также когда переходите на использование другого монитора.

## Для пользователей Windows 2000 и 98

| В Control Panel (Панель управления) выполните двойной щелчок на пиктограмме Scanners and Cameras (Сканеры и фотоаппараты) . Появится диалоговое окно Scanners and Cameras Properties (Свойства сканеров и фотоаппаратов). Щелкните на кнопке Properties (Свойства) .

| Щелкните на закладке Utility (Утилиты) , а потом щелкните на пиктограмме Screen Calibration Utility (Утилита калибровки экрана) . Появится диалоговое окно Screen Calibration (Калибровка экрана).

| Смотрите на экран и перемещайте ползунок вправо или влево до тех пор, пока два типа градаций серого в виде горизонтальных полос не станут одинаковыми.

|  | Примечание:

|  | Рассматривайте экран с небольшого расстояния. Хотя полосы не могут в точности совпасть по оттенку нужно пытаться как можно лучше сблизить их тона.

| Чтобы закончить калибровку вашего сканера и монитора щелкните на OK.

Заданная установка автоматически запомнится в качестве профиля экрана в списке Calibration (Калибровка) диалогового окна Destination (Назначение) утилиты EPSON TWAIN. Профиль экрана содержит информацию о калибровке для предварительно просмотренного изображения и для сканированного изображения.

[К началу]

## Для пользователей Windows 95 и NT 4.0:

| В Control Panel (Панель управления) выполните двойной щелчок на пиктограмме EPSON TWAIN . Появится диалоговое окно настройки EPSON TWAIN 5.

| В диалоговом окне щелкните на Screen Calibration Utility (Утилита калибровки экрана) . Появится следующий экран:

| Смотрите на экран и перемещайте ползунок вправо или влево до тех пор, пока два типа градаций серого в виде горизонтальных полос не станут одинаковыми.

|  | Примечание:

|  | Рассматривайте экран с небольшого расстояния. Хотя полосы не могут в точности совпасть по оттенку нужно пытаться как можно лучше сблизить их тона.

| Чтобы закончить калибровку вашего сканера и монитора щелкните на OK.

[К началу]

## Для пользователей Macintosh

| В папке EPSON Scanner щелкните на пиктограмме EPSON Screen Calibration , чтобы вывести диалоговое окно Screen Calibration (Калибровка экрана).

| Смотрите на экран и перемещайте ползунок вправо или влево до тех пор, пока два типа градаций серого в виде горизонтальных полос не станут одинаковыми.

|  | Примечание:

|  | Рассматривайте экран с небольшого расстояния. Хотя полосы не могут в точности совпасть по оттенку нужно пытаться как можно лучше сблизить их тона.

| Чтобы закончить калибровку вашего сканера и монитора щелкните на OK.

Заданная установка автоматически запомнится в качестве профиля экрана в списке Calibration (Калибровка) диалогового окна Destination (Назначение) утилиты EPSON TWAIN. Профиль экрана содержит информацию о калибровке для предварительно просмотренного изображения и для сканированного изображения.

[К началу]

Предыдущая | Следующая