Обслуживание и поиск и устранение неисправностей

# Проблемы со сканированием

> Изображение темное, деталей мало или нет вообще.
> Вы не можете сканировать изображение или в результате сканирования вы получаете только несколько точек.
> На сканированном изображении присутствует муар (перекрестная растровая сетка)
> Цвета отличаются от оригинала.
> Плохое распознавание символов при сканировании для OCR.
> Нажатие кнопки Start (Пуск) не запускает процесс сканирования.
> Отсутствует изображение, сканированное с помощью Пусковой кнопки.

## Изображение темное, деталей мало или нет вообще.

- Прокалибруйте экран в соответствии с указаниями, приведенными в разделе Калибровка вашего экрана

- Измените установку Destination (Назначение). Выберите Screen/Web (Экран/Web) В качестве "Назначения" . Выбор принтера может привести к тому, что экранные цвета будут отличаться от цветов оригинала, однако, при печати цвета будут воспроизводиться правильно.

[К началу]

## Вы не можете сканировать изображение или в результате сканирования вы получаете только несколько точек.

- Проверьте, что вы положили документ на планшет сканера.

- В диалоговом окне Image Control (Средства управления изображением) измените установку Threshold (Порог). Если в качестве Image Type (Тип изображения) выбран Text (Background Removal) (Текст (Удаление фона) , то в диалоговом окне Image Type (Тип изображения) нужно в B/W Option (Параметры черно-белого сканирования) изменить Text Enhancement Technology (Технология улучшения текста) на None (Отсутствует) . Потом измените в диалоговом окне Image Controls (Средства управления изображением) установку Threshold (Порог) . Или измените Text (Background Removal) (Текст (Удаление фона)) на Text/Line Art (Текст/Штриховое изображение) , а потом измените в диалоговом окне Image Controls (Средства управления изображением) установку Threshold (Порог) . См. раздел Image Controls (Средства управления изображением)

[К началу]

## На сканированном изображении присутствует муар (перекрестная растровая сетка)

- Убедитесь, что в окне режима Manual (Ручной) Image Type (Тип изображения) установлен в Color Document (Цветной документ) или в Black & White Document (Черно-белый документ) .

- Измените установку Image Type (Тип изображения). Включите установку De-screening (Удаление муара) в диалоговом окне Image Type (Тип изображения).

- Проложите между документом и планшетом сканера прозрачный лист, например, лист для кодоскопа.

- Немного измените расположение документа.

- Немного уменьшите размер изображения.

[К началу]

## Цвета отличаются от оригинала.

- Прокалибруйте экран. См. раздел Калибровка вашего экрана.

- Измените установку Image Type (Тип изображения). Для того, чтобы убедиться в правильности ваших установок обратитесь к разделу Image Types (Типы изображений) .

- Напечатанные цвета не совпадают с цветами на вашем мониторе, поскольку принтеры и мониторы используют разные цветовые системы: мониторы используют систему RGB (красный, зеленый и синий), а принтеры обычно используют систему CMYK (голубой, пурпурный, желтый и черный).

[К началу]

## Плохое распознавание символов при сканировании для OCR.

- Измените установку Image Type (Тип изображения). Выбрите Text (Background Removal) (Текст (Удаление фона)) в качестве Image Types (Типа изображения)

- Попробуйте в диалоговом окне Image Controls (Средства управления изображением) настроить установку Threshold (Порог).

- Чтобы исключить влияние фона в диалоговом окне Image Type (Тип изображения) в B/W Option (Параметры черно-белого сканирования) выберите Text Enhancement Technology (Технология улучшения текста) .

- За более подробной информацией обратитесь к разделу Оптимизация сканирования для OCR .

[К началу]

## Нажатие кнопки Start (Пуск) не запускает процесс сканирования.

- Убедитесь, что установлена утилита EPSON SMART PANEL for Scanner и что правильно задан маршрут для EPSON SMART PANEL's Launch Application.

- Для пользователей Windows 98 и 2000:

> В диалоговом окне Properties (Свойства) вашего сканера щелкните на закладке Events (События) и убедитесь, что нет флажка в клетке Disable device events (Запретить события от устройства) . Убедитесь также, что в качестве Scanner events (События от сканера) выбрана кнопка Start (Пуск) и что в списке Send to this application (Пересылать данному приложению) выбрано хотя бы одно приложение, распознающее события от сканера..

[К началу]

## Отсутствует изображение, сканированное с помощью Пусковой кнопки.

Убедитесь, что кнопке Start (Пуск) назначено нужное приложение.

[К началу]

Предыдущая | Следующая