Обслуживание и поиск и устранение неисправностей

# Обслуживание

> Чистка сканера
> Замена люминесцентной лампы
> Чистка или замена направляющей тракта прохождения бумаги

## Чистка сканера

Для поддержания сканера в наилучшем рабочем состоянии его следует периодически чистить, в соответствии с описанной ниже процедурой.

| Выключите сканер и выдерните сетевой шнур из розетки.

| Протрите снаружи корпус сканера тряпочкой, смоченной в слабом растворе мягкого моющего средства.

| Если на стекле планшета есть грязь, то протрите стекло мягкой сухой тряпочкой. Если на стекле есть пятна жира или какого-либо другого трудно удаляемого вещества, то смочите мягкую тряпочку небольшим количеством средства для мытья стекол. Потом тщательно удалите всю оставшуюся жидкость.

Убедитесь, что на стекле планшета сканера нет пыли. Пыль может привести к появлению белых пятен на сканированном изображении.

| Предостережение:

| Соблюдайте осторожность, чтобы не поцарапать и не повредить стекло планшета, поэтому не используйте для чистки твердую или абразивную кисть. Поврежденная поверхность стекла может ухудшить качество сканирования.

| Никогда не используйте для чистки сканера спирт, растворитель или раствор, вызывающий коррозию. Эти химикаты могут привести к поломке компонент сканера, а также повредить его корпус.

| Соблюдайте осторожность и не допускайте попадания жидкости на механизм сканера и на его электронные компоненты. Это может полностью вывести из строя механизм сканера и его электронику.

| Не распыляйте внутри сканера смазочные вещества.

| Никогда не вскрывайте корпус сканера.

[К началу]

## Замена люминесцентной лампы

Яркость люминесцентной лампы со временем понижается. Если лампа сломалась или стала слишком тусклой для нормальной работы, то сканер прекращает работу и световой индикатор начинает быстро мигать красным светом. Если это произошло, то нужно заменить ламповый блок. За более подробной информацией обратитесь к вашему дилеру.

| Предостережение:

| Никогда не открывайте корпус сканера. Если вы полагаете, что сканер нуждается в ремонте или регулировке, то проконсультируйтесь с вашим дилером.

[К началу]

## Чистка или замена направляющей тракта прохождения бумаги

Если вы заметили, что качество сканированных изображений ухудшилось, или просто хотите поддерживать наивысшее качество результатов сканирования, то нужно чистить направляющую тракта прохождения бумаги Автоподатчика документов.

Если направляющая тракта прохождения бумаги сильно поцарапана и ее чистка не приводит к улучшению качества сканирования, то нужно заменить эту направлющую на запасную.

Для удаления, чистки и повторного присоединения направляющей тракта прохождения бумаги следуйте приведенным ниже указаниям.

### Удаление направляющей тракта прохождения бумаги

| Выключите сканер.

| Снимите подставку для бумаги.

| Отсоедините кабель от Автоподатчика документов и снимите Автоподатчик документов со сканера.

| Поставьте Автоподатчик документов на стол вверх дном.

| Отщелкните два белых крючка, чтобы освободить направляющую тракта прохождения бумаги. Вытащите крючки из отверстий.

| Удалите направляющую тракта прохождения бумаги.

### Чистка направляющей тракта прохождения бумаги

С помощью мягкой сухой тряпочки аккуратно удалите пыль с прозрачного пластикового листа направляющей тракта прохождения бумаги.

| Предостережение:

| Соблюдайте осторожность, чтобы не поцарапать и не поломать направляющую тракта прохождения бумаги.

| Не дотрагивайтесь до роликов или металлических частей Автоподатчика документов, поскольку это может привести к его поломке.

### Присоединение направляющей тракта прохождения бумаги

| Вставьте прозрачный пластиковый лист направляющей тракта прохождения бумаги в тракт прохождения бумаги Автоподатчика документов.

| Вставьте крючки в прямоугольные отверстия так, чтобы они зафиксировались на месте со щелчком.

[К началу]

Следующая