Основы сканирования

# Настройка установки Gamma (Гамма)

Гамма представляет собой разницу в контрасте между светлыми и темными тонами изображения. Любое изменение, задаваемое вами для уровня гамма, оказывает воздействие только на средние тона изображения.

Для изменения уровня гамма изображения нужно перемещать ползунок Gamma (Гамма) вправо или влево или ввести с текстовую клетку числовое значение.

оригинальное изображение
гамма установлена в 180 | гамма установлена в 260

Для гамма можно задавать значение в диапазоне от 50 до 500.

| Примечание:

| Для получения более подробной информации о настройке уровня гамма обратитесь к разделу Image Controls (Средства управления изображением).

[К началу]

Предыдущая | Следующая