Технические характеристики

# Интерфейс SCSI

Тип интерфейса: | ANSI X3T9.2/375R Модификация 10L (SCSI 2)
Поддерживаемые функции: | Сигнал BUS FREE
| Сигнал ARBITRATION
| Сигнал SELECTION/RESELECTION
| Сигнал COMMAND (За логическим блоком закреплен номер 0 и функция командного звена не поддерживается.)
| Сигнал DATA Сигнал Data in Сигнал Data out
| Сигнал STATUS
| Сигнал MESSAGE Сигнал MESSAGE IN Сигнал MESSAGE OUT
| Состояние ATTENTION
| Состояние RESET
Логический уровень сигнала: | TTL-совместимый
Электротехнический стандарт: | ANSI X3T9.2/375R Модификация 10L (SCSI 2)
Идентификационные номера: | Выбор от 0 до 7
Терминатор: | Внутренний терминатор (всегда ON (вкл.))
Тип разъемов: | 50-штыревой полушаговый соединитель
Схема расположения контактов у разъемов: |

[К началу]

Предыдущая | Следующая