Обслуживание и поиск и устранение неисправностей

# Транспортировка сканера

Если вы хотите транспортировать сканер на значительное расстояние или хотите поставить его на хранение на длительный период, то для обеспечения безопасности каретки нужно выполнить следующие действия.

| Включите сканер и подождите пока каретка не переместится в исходную позицию (на минимальном расстоянии от шарниров крышки). Когда световой индикатор останется непрерывно гореть зеленым светом выключите сканер.

| Поверните транспортный фиксатор в позицию запирания для фиксации каретки.

|  | Примечание:

|  | Если вы используете Пленочный адаптер и он включен, то каретка не переместится в исходную позицию. Надо сначала снять Пленочный адаптер, а потом выполнить указанные выше действия.

[К началу]

Предыдущая | Следующая