Калибровка вашей системы

# Использование ICM/sRGB (Для пользователей Windows)

> Для пользователей Windows 2000 и 98
> Для пользователей Windows 95

Если вы используете Windows 2000, 98 или 95 и ваши устройства вывода (принтер и монитор) поддерживают систем управления цветом ICM, то вы можете использовать метод калибровки ICM.

## Для пользователей Windows 2000 и 98

| Примечание:

| Если ваши устройства вывода не поддерживают sRGB, то оставьте клетку флажка пустой.

Выполните приведенные ниже действия:

| Запустите совместимое с TWAIN приложение и выберите в меню File (Файл) Acquire (Захватить) или аналогичную команду, чтобы запустить EPSON TWAIN.

| Щелкните на Configuration (Конфигурация) . Выберите ICM/sRGB в диалоговом окне Configuration (Конфигурация).

| Задайте любые другие нужные установки.

| Щелкните на Scan (Сканировать)

Сканер будет сканировать изображение, используя профили sRGB.

[К началу]

## Для пользователей Windows 95

| Примечание:

| Если ваши устройства вывода не поддерживают ICM, то оставьте клетку флажка пустой.

Выполните приведенные ниже действия:

| Запустите совместимое с TWAIN приложение и в меню File (Файл) выберите Acquire (Захватить) или аналогичную команду, чтобы запустить EPSON TWAIN.

| Щелкните на Configuration (Конфигурация) . Выберите ICM в диалоговом окне Configuration (Конфигурация).

| Задайте любые другие нужные установки.

| Щелкните на Scan (Сканировать) .

Сканер будет сканировать изображение, используя профиль ICM.

[К началу]

Предыдущая | Следующая