Дополнительные устройства

# Загрузка слайдов и пленки

В Пленочном адаптере вы можете сканировать слайды и отрезки пленки в области сканирования 4 x 5 дюймов (101.6 x 127 мм.).

| Примечание:

| Перед сканированием прозрачных материалов протрите внутреннюю поверхность крышки Пленочного адаптера, планшет сканера и узкое окно около шарниров.

| В зависимости от типа сканируемой пленки (негативная или позитивная) вы должны выбрать в в окне режима Manual (Ручной) в установке Document Source (Источник документа) TPU for Neg. Film (Приставка для сканирования слайдов для негативных пленок) или TPU for Pos. Film (Приставка для сканирования слайдов для позитивных пленок) . Программное обеспечение сканера автоматически управляет работой Пленочного адаптера.

Для загрузки пленки или слайда выполните приведенные ниже действия.

| Предостережение:

| Держите пленку за края или используйте перчатки. Касание поверхности пленки голыми руками может оставить на пленки отпечатки пальцев или другие следы.

| Откройте верхнюю часть Пленочного адаптера, удерживая его основание внизу.

| Уложите сканируемый прозрачный материал лицевой стороной вниз на планшет сканера в окне Пленочного адаптера, как это показано ниже.

> Укладка отрезка пленки 35 мм.
> Укладка отрезка пленки 35 мм. (для сканирования из EPSON Photo Print)
> Укладка пленки 120/220 (6 x 9 см.)
> Укладка пленки 4 x 5 дюймов
> Укладка слайдов
> Укладка слайдов (для сканирования из EPSON Photo Print)

##### Укладка отрезка пленки 35 мм.

> При сканировании отрезка 35 мм. пленки нужно для установки пленки использовать рамочный держатель для 35 мм. пленки.

|  | Примечание:

|  | Укладывая рамочный держатель на планшет сканера, выравнивайте его положение относительно правого верхнего угла Пленочного адаптера.

##### Укладка отрезка пленки 35 мм. (для сканирования из EPSON Photo Print)

> При сканировании отрезка 35 мм. пленки с помощью EPSON Photo Print нужно для установки пленки использовать рамочный держатель для 35 мм. пленки, предназначенный для использования с EPSON Photo.

|  | Примечание:

|  | Укладывая рамочный держатель на планшет сканера, выравнивайте его положение относительно правого верхнего угла Пленочного адаптера.

##### Укладка пленки 120/220 (6 x 9 см.)

> При сканировании пленки формата 120/220 (6 x 9 см.) или аналогичного нужно использовать рамочный держатель пленки, как это показано ниже.

##### Укладка пленки 4 x 5 дюймов

> При сканировании пленки формата 4" x 5" или аналогичного нужно использовать рамочный держатель пленки, как это показано ниже.

##### Укладка слайдов

> При сканировании слайдов или прозрачных материалов, которые не помещаются в рамочный держатель пленки, кладите их непосредственно на планшет сканера.

##### Укладка слайдов (для сканирования из EPSON Photo Print)

> При сканировании слайдов или прозрачных материалов с помощью EPSON Photo Print, кладите их по одному за раз непосредственно на планшет сканера, выравнивая положение слайда относительно правого верхнего угла Пленочного адаптера.

| Закройте устройство.

| Примечание:

| Убедитесь, что устройство полностью закрыто, так как иначе вы не сможете получить изображение с правильной цветопередачей.

| При предварительном просмотре на EPSON TWAIN изображений, полученных из негативов, сканированных с помощью рамочных держателей для пленки, цвета могут выглядеть неправильно из за того, что рамка держателя воспринимается как белая. В результате все сканированное изображение выглядит темнее, чем нужно. Чтобы увидеть правильные цвета нужно щелкнуть и протащить мышь над областью сканирования, а потом щелкнуть на кнопке Zoom Preview (Просмотр с увеличением) .

| Вы можете перемещать и настраивать положение 35 мм. пленки, перемещая пленку в рамочном держателе таким образом, чтобы кадры, которые вы хотите сканировать, попадали в окно.

| Чтобы снять рамочный держатель для пленки с планшета сканера сдвиньте его влево или вправо, а потом выньте его из окна.

| Не закрывайте показанное ниже отверстие, так как иначе цвета в сканированном изображении могут измениться.

[К началу]

Предыдущая | Следующая