О функциях утилиты EPSON TWAIN

# Типы изображений

> Список Image Type (Тип изображения)
> Кнопка Image Type (Тип изображения)

Используйте список или кнопку Image Type (Тип изображения) для выбора типа сканируемого изображения.

## Список Image Type (Тип изображения)

Список Image Type (Тип изображения) содержит следующие заранее определенные установки. EPSON рекомендует в первую очередь использовать эти заранее определенные установки, а потом, в случае необходимости, для улучшения качества сканируемого изображения вручную задавать подробные настройки, описанные на последующих страницах. Чтобы просмотреть все доступные установки нужно щелкать на стрелках справа от списка.

### Color Photo (42-bit) (Цветная фотография, 42-бит):

42-разрядный цвет, самое высокое качество

Эта установка полезна для сканирования позитивных или негативных пленок для последующего их редактирования.

### Color Photo (Цветная фотография):

24-разрядный цвет, самое высокое качество

Эта установка полезна при сканировании цветных фотографий.

### Color Document (Цветной документ):

24-разрядный цвет, высокое качество с функцией de-screening для удаления муаровой сетки

Эта установка полезна при цветном сканировании журналов или каталогов.

| Примечание:

| Муар - это узор перекрестной растровой сетки, который появляется на изображениях при сканировании печатного материала. Это результат интерференции, возникающей вследствие различия линиатур (шага растра) у заданного режима сканирования и у растрированного полутонового печатного оригинала.

### Black & White Photo(14-bit) (Черно-белая фотография, 14 бит):

14-разрядный серый, самое высокое качество

Эта установка полезна для сканирования позитивных или негативных пленок для последующего их редактирования.

### Black & White Photo (Черно-белая фотография):

8-разрядный серый, самое высокое качество

Эта установка полезна для сканирования черно-белых фотографий.

### Black & White Document (Черно-белый документ):

8-разрядный серый, самое высокое качество с функцией de-screening для удаления муаровой сетки

Эта установка полезна при монохромном сканировании журналов и каталогов.

### Illustration (Рисунок):

24-разрядный цвет, самое высокое качество со сглаживанием цветов

Эта установка полезна при сканировании больших областей, заполненных одним цветом (например, логотипов, рисунков и диаграмм).

### Text/Line Art (Текст/ Штриховой оригинал):

Черно-белое, черновое качество

Эта установка полезна при сканировании текстовых документов или чертежей, выполненных черным цветом.

### Text (Background Removal) (Текст (Удаление фона))

Черно-белое, самое высокое качество и Text Enhancement Technology (Технология улучшения текста)

Эта установка предназначена для сканирования для OCR (Optical Character Recognition - оптическое распознавание символов).

### Copy & Fax (Копия и факс):

Черно-белое изображение, резкие полутона, черновое качество, использование Auto Area Segmentation (Автоматическая сегментация области)

[К началу]

## Кнопка Image Type (Тип изображения)

Кнопка Image Type (Тип изображения) позволяет задавать пользовательские настройки для Image Type (Типа изображения). Если вы хотите вручную задать подробные установки, то используйте эту функцию.

Щелкните на кнопке Image Type (Тип изображения) . Появится следующее диалоговое окно.

### Image Type Name (Названия типов изображений):

В списке Image Type Name (Названия типов изображений) присутствуют названия заранее определенных установок и любых сохраненных ранее пользовательских установок.

### Pixel Depth (Глубина цвета):

Выбирайте глубину цвета сканирования из:

> 42-bit Color (42-разрядный цвет)
> 24-bit Color (24-разрядный цвет)
> 14-bit Gray (14-разрядный серый)
> 8-bit Gray (8-разрядный серый)
> Black & White (Черно-белый)

### Scanning Mode (Режим сканирования):

Можно выбрать либо Best (Наилучшее) , либо Draft (Черновое) качество сканирования. Выбирайте Best (Наилучшее) , когда качество важнее, чем скорость.

### De-screening (Удаление муара):

Выберите либо On (Вкл.), либо Off (Выкл.) . Когда выбран режим On (Вкл.), то со сканированных изображений будет автоматически удаляться муаровая сетка, однако процесс сканирования займет больше времени.

| Примечание:

| Муар - это узор перекрестной растровой сетки, который появляется на изображениях при сканировании печатного материала. Это результат интерференции, возникающей вследствие различия линиатур (шага растра) у заданного режима сканирования и у растрированного полутонового печатного оригинала.

| Установка De-screening будет тусклой и недоступной, когда Pixel Depth (Глубина цвета) установлена в Black & White (Черно-белое).

### Color Smoothing (Сглаживание цвета)

Выберите либо On (Вкл.), либо Off (Выкл.) . Когда выбран режим On (Вкл.), то количество цветов в изображении будет ограничено числом индексных цветов. Это полезно при сканировании больших областей, заполненных одним цветом (например, логотипов, рисунков и диаграмм).

| Примечание:

| Глубина цвета выходного изображения будет 24-разрядный цвет.

| Color Smoothing (Сглаживание цвета) доступно только в том случае, когда Pixel Depth (Глубина цвета) устанвлена в 24-bit color (24-разрядный цвет).

### Параметр Auto Exposure (Автоэкспозиция):

Можно выбрать Photo (Фотография) или Document (Документ) . Вы можете наблюдать результаты установки параметра Auto Exposure (Автоэкспозиция) в окне Preview (Просмотр). Для этого нужно щелкнуть на кнопке Auto Exposure (Автоэкспозиция) .

### Dropout (Маска):

Выберите цвет для вычитания из черно-белого сканирования цветного оригинала. Правильное использование Маски может улучшить качество черно-белых сканированных изображений. Для Маски доступны следующие параметры:
None (Отсутствует) , Red (Красный) , Green (Зеленый) и Blue (Синий)

| Примечание:

| Установка Dropout (Маска) доступна только в том случае, когда Pixel Depth (Глубина цвета) установлена в 14-bit Gray (14-разрядный серый) 8-bit Gray (8-разрядный серый) или в Black & White (Черно-белый).

| В зависимости от сканируемого изображения вам может потребоваться настроить установку Threshold (Порог) в диалоговом окне Image Controls (Средства управления изображением), чтобы разрешить использование этой функции.

### B/W Options (Параметры черно-белого сканирования):

Вы можете выбрать из:
Text Enhancement Technology (Технология улучшения текста), Auto Area Segmentation (Автоматическое определение области сканирования) или None (Отсутствуют).

Text Enhancement Technology (TET - Технология улучшения текста)
Для улучшения точности распознавания при сканировании для OCR (Optical Character Recognition - оптическое распознавание символов) нужно выбрать этот параметр. Данная функция удаляет фон документа со сканированного изображения.

Auto Area Segmentation (AAS - Автоматическое определение области сканирования)
Этот параметр следует выбирать для того, чтобы изображения с серыми полутонами получались четче, а распознавание текста выполнялось более точно. Данная функция отделяет текст от графики.

| Примечание:

| Установка B/W Option (Параметры черно-белого сканирования) доступны только в том случае, когда в качестве установки для Pixel Depth (Глубина цвета) выбрана Black & White (Черно-белый)

| Если вам не нужны ни TET ни AAS, то выберите None (Отсутствуют)

### Halftone (Полутона):

Выберите установку для полутонового растрирования или кластерной размывки для воспроизведения изображений с помощью специальных точечных структур:

> Mode A (Hard Tone - жесткий тон)
> Mode B (Soft Tone - мягкий тон)
> Mode C (Net Screen - чистый экран)
> Dither A (4 x 4 Bayer)
> Dither B (4 x 4 Spiral)
> Dither C (4 x 4 Net Screen - чистый экран)
> Dither D (8 x 4 Net Screen - чистый экран)
> None (Отсутствует)

| Примечание:

| Установка Halftone (Полутона) доступна только в том случае, когда Pixel Depth (Глубина цвета) установлена в Black & White (Черно-белый)

Для сохранения заданных вами установок в качестве группы пользовательских установок введите в окне Image Type Name (Названия типов изображений) новое имя и щелкните на Save (Сохранить).

Для удаления установки Image Type (Тип изображения) выберите в списке Image Type Name (Названия типов изображений) имя удаляемой установки и щелкните на Delete (Удалить).

Для применения заданной вами установки щелкните на OK. В окне Preview (Просмотр) отобразятся действия всех текущих установок за исключением установок De-screening (Удаление муара), Text Enhancement Technology (TET - технология улучшения текста) и Auto Area Segmentation (AAS - автоматическая сегментация области сканирования).

Для отмены установок щелкните на Cancel (Отмена).

Для обращения к онлайновой справке щелкните на Help (Справка)

[К началу]

Предыдущая | Следующая